별표 4

초고속디지털가입자회선에 접속되는

단말장치 시험방법

(Test Method for VDSL Equipment)

1. 목적

본 시험방법의 목적은 단말장치기술기준에 VDSL2 주파수 사용 대역이 확대되어 개정됨에 따라 VDSL 단말장치 형식승인에 필요한 시험방법을 제공하기 위함이다.

2. 범위

본 표준시험방법에는 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정에 근거하여 고시된 “단말장치 기술기준”(이하 “기술기준”이라 한다)의 VDSL 단말장치 측정에 필요한 시험방법 및 시험장비를 제시하고자한다. 단말장치 기술기준 제17조의5(초고속디지털가입자회선 접속)에 규정에는 VDSL 단말장치의 전송방식, 주파수대역, 평균신호전력, 전력스펙트럼밀도(PSD), 종전압, 송신신호평형도를 측정하도록 되어있다.

본 시험방법을 적용함에 있어 기술기준과 서로 상이할 경우 기술기준의 내용을 우선으로 해야한다. 따라서, 시험방법 각각의 시험절차는 현행 기술기준의 조건이 적용되며 기술기준과 상호참조 되어야 한다.

시험방법의 내용은 항상 새로운 기술과 장비가 개발되면 그것에 따라서 변화시켜 흐름에 따라 유연하게 변화해 나가고자 한다. 따라서, 제시된 시험방법 이외의 다른 측정방법과 측정장비도 타당성이 있을 경우 적용될 수 있다.

3. 용어 정의

o 초고속 디지털 가입자 회선(VDSL : Very-high digital subscriber line)

- 기존의 2선식 가입자 전화 회선을 이용하여 고속의 디지털 전송이 가능하게 하는 기술로서, 기존의 디지털 가입자회선 기술인 비대칭디지털가입자회선(ADSL)보다 전송거리가 짧은 구간에서 고속의 데이터를 전송하는 기술이다.

o 기존전화서비스(POTS : plain old telephone service)

- 데이터 전송을 위한 회선 조절 또는 특성 보상(line conditioning)과 같은 부가 기능 없이 제공되는 기본적인 음성 서비스

4. 일반적인 시료의 조건

총신호전력과 전력스펙트럼밀도(PSD)의 정확한 측정을 위하여 시료는 최고 신호전력 레벨 및 회선속도를 전송하도록 해야 한다. 망종단장치를 시험하기 위해 회선종단장치를 직접 연결하여 시험하는 방법은 측정하고자 하는 대역 외 신호대역에 큰 회선종단장치 신호가 발생되므로 측정이 불가능하다. 그리고 회선종단장치를 하기 위해 망종단장치를 직접 연결한 경우도 망종단장치의 큰 신호에 의해 측정이 불가능하다. 또한, VDSL 장비는 접속 상태를 유지하기 위하여 루프가 길어질수록 회선 속도를 자동으로 줄이기 때문에 상향 및 하향대역에서 신호를 감쇄시키는 것은 최대 속도로 전송하지 못하게 한다.

여기에 단말장치가 최대 신호전력 레벨 및 회선속도를 유지하기 위한 몇 가지 방법을 설명하고자 한다.

o VDSL 장비의 콘솔 프로그램을 이용하여 최대전력 및 최대전송속도를 강제로 전송토록 하는 방법

o VDSL 회선종단장치와 망종단장치를 연결하여 측정하고자 하는 장비를 최고신호로 전송토록 하고 연결을 분리하여 최고신호로 전송토록 하는 방법. 동 방법은 측정시 최대신호 전력과 회선속도가 되는 지를 유념하여야 한다.

위에서 설명한 두 가지 방법은 모뎀 자체에서 최대 신호 전력과 회선속도를 유지하기 위한 방법이다. 그러나 회선이 회선종단장치 및 망종단장치가 시뮬레이터 등에 직접 연결 최대신호 전력과 회선속도를 유지하는 상태를 만들 수 있다면 이것도 가능한 방법이 된다.

5. VDSL 전송방식 및 주파수 분배

5.1 개요

o VDSL 서비스를 제공하는 케이블은 다른 VDSL 서비스 및 타 통신서비스가 제공될 수 있다. 따라서 VDSL 서비스를 제공함에 있어 다른 회선에 영향을 주지 않기 위한 근본적인 대책이 필요하다. VDSL 회선이 다른 회선에 영향을 주지 않는 근본적인 대책의 하나로 주파수를 분배하는 방안이 도입되었다.

5.2 목적

o VDSL의 전송방식을 정하여 서비스의 통일성을 기하고 주파수 분배를 통해 다른 회선의 통신서비스에 누화로 인한 영향을 최소화하기 위하여 규정한다.

5.3 기술기준(제17조의5)

제17조의5(초고속디지털가입자회선 접속) ①초고속디지털가입자회선 중 국제전기통신연합의 “초고속디지털가입자회선(VDSL) 송수신기 기술표준(G.993.1)과 초고속디지털가입자회선(VDSL) 송수신기 기술표준 2(G.993.2)"이 권고하는 전송방식을 사용하는 송수신기는 동선가입자선로 측 인터페이스에 관하여 다음 각호의 조건에 적합하여야 한다.

1. 전송방식 : 전송방향을 주파수로써 서로 분리하는 주파수분할이중통신(FDD)

2. 통신이용 가능 주파수

주파수대역(MHz)	전 송 방 향
0.025 ～ 0.138	망종단장치로부터 회선종단장치로의 전송(상향전송)에 선택적으로 사용
0.138 ～ 3.750	회선종단장치로부터 망종단장치로(하향전송)
3.750 ～ 5.200	망종단장치로부터 회선종단장치로(상향전송)
5.200 ～ 8.500	회선종단장치로부터 망종단장치로(하향전송)
8.500 ～ 12.000	망종단장치로부터 회선종단장치로(상향전송)
12.000 ～ 18.100	회선종단장치로부터 망종단장치로(하향전송)
18.100 ～ 30.000	망종단장치로부터 회선종단장치로(상향전송)

5.4 장비

o 스펙트럼분석기

o 100:50옴 Balun

o 차동모드프로브

5.5 장비 상태

o 계속적으로 최고 신호 전력 및 속도를 전송하도록 한다.

5.6 측정절차

가. 5.5에서처럼 장비가 최고의 신호로 송신하도록 시료를 조정한다.

나. 그림 5.6-1의 시험 회로에 시료를 연결한다.

그림 5.6-1 전송방식 및 통신이용 가능 주파수대역 측정

다. 분배된 주파수대역으로 신호가 검출되는지 확인한다.

라. 시료에서 나오는 신호를 측정하여 회선종단장치 및 망종단장치의 종류에 따른 주파수대역이 맞는지 확인한다.

6. 총신호 전력

6.1 개요

o 총신호전력을 제한하는 것은 같은 케이블 내에 위치한 다른 DSL 시스템으로의 근단누화를 최소화하기 위함이다. 누화는 제3자 위해중의 하나로 인식되고 있으며, DSL 시스템에서의 기본적인 장애로써 표현되고 있다.

6.2 목적

o VDSL 네트워크에 전송되는 신호전력 레벨이 기술기준에서 규정한 값 이하로 출력되는 것을 확인하기 위함이다.

6.3 기술기준(제17조의5)

제17조의5(초고속디지털가입자회선 접속) ①초고속디지털가입자회선 중 국제전기통신연합의 “초고속디지털가입자회선(VDSL) 송수신기 기술표준(G.993.1)과 초고속디지털가입자회선(VDSL) 송수신기 기술표준 2(G.993.2)"이 권고하는 전송방식을 사용하는 송수신기는 동선가입자선로 측 인터페이스에 관하여 다음 각호의 조건에 적합하여야 한다.

1. 송신신호의 전력스펙트럼밀도

구 분	주파수 범위(f, kHz)	기준값
송신신호 전력스펙트럼밀도	0 ≤ f ≤ 4	0~4kHz대역에서의 최대 전력은 +15dBrn

2. 송신신호의 총신호전력

가. 회선종단장치

(1) 전화국에 설치하는 회선종단장치(FTTEx용): 14.5dBm이하

(단, 8.5MHz 까지 사용시는 20.5 dBm 이하)

(2) 전화국외 원격장소에 설치하는 회선종단장치(FTTCab용): 11.5dBm이하

나. 망종단장치: 14.5dBm이하

②제1항 제3호 내지 제6호의 각 항목별 기준값은 다음 각 호의 조건으로 적용한다.

1. 통신회선의 단자간 실선종단 임피던스는 100Ω으로 한다. 다만, 전화음성대역의 총 신호전력 측정의 경우는 600Ω으로 한다.

2. 전력스펙트럼밀도 첨두값의 측정 분해대역폭은 0～4kHz 대역에서는 100Hz로, 4～25kHz 대역에서는 1kHz로, 25kHz이상의 대역에서는 10kHz로 한다.

3. 스플리터를 사용하는 시스템의 경우 모든 전력스펙트럼밀도 및 전력은 디지털 신호와 전화음성대역 신호를 중첩시키는 스플리터의 출력단에서 측정하여야 한다.

6.4 장비

o 실효교류 전압계(임피던스 100kΩ이상, 주파수범위 1kHz～1MHz, 입력감도 35mV 이상)

o 대역통과 필터

o 100옴 저항, 600옴 저항(인덕턴스가 없는 것)

6.5 장비 상태

o 계속적으로 최고 신호 전력과 회선 데이터 속도를 전송하도록 한다.

6.6 측정절차

가. 제4절에서와 같이 최대로 상향 신호전력레벨과 회선속도를 보내도록 시료를 조정한다.

나. 그림 6.6-1의 시험 회로에 시료를 연결한다.

주) 대역통과 필터는 평균신호전력 측정 대역을 충분히 통과시키는 것이어야 한다.

그림 6.6-1 평균 신호 전력 회로도

다. 송신신호 주파수별로 신호전력을 dBm 단위로 측정하고 기록한다. 다만, 전압계의 dBm 스케일이 600Ω을 기준으로 표기된 기기라면, 읽는 값에 7.8dB를 더하여 100Ω에 대한 값으로 보정해 준다.

라. 0～4kHz 대역에서 측정 임피던스를 600Ω으로 하고 총신호전력을 측정한다.

6.7 다른 측정방법

총신호전력은 전송대역의 PSD를 조합함으로써 산출되어질 수 있다. 이 측정방법은 10kHz 분해대역폭을 사용하여 전송대역에서 PSD를 측정한다. 그리고 총신호전력은 전송대역 및 음성대역에서 PSD를 조합함으로써 산출한다.  PSD 측정절차는 7절에서 기술한다.

6.8 제안된 측정 데이터

가. 신호전력레벨

나. 회선 데이터 속도

6.9 비고

o 만약 시료가 접지에 의도적인 경로를 가지고 있다면 전압계(voltmeter)는  고임피던스의 평형 입력 특성을 갖는 것을 사용하도록 권고한다.

7. 전력스펙트럼 밀도(PSD)

7.1 개요

총 신호전력에 대한 경우처럼 PSD는 누화를 최소화하는 기준이 된다. PSD는 주파수의 함수로써 PSD 마스크 기준으로 규정하게 된다. PSD 마스크는 누화에 의한 다른 DSL 시스템을 보호하고, 전송대역 아래쪽의 POTS를 보호하며, 전송대역 이외의 스펙트럼에 간섭을 최소화하여 전송대역에서 일정한 레벨을 허용한다.

PSD 마스크는 스펙트럼 분석기의 측정범위의 한계에 따라 한번의 움직임(sweep)으로 넓은 대역을 측정할 수 없다. 따라서 분해대역폭을 고려하여야 하며, 전송대역에 높은 PSD가 존재하므로 운영대역 외의 낮은 PSD를 효과적으로 측정하기 위하여 PSD 마스크를 분할 구간별로 분리하기 위한 저주파통과, 고주파통과, 대역통과 필터 기술이 사용된다.

7.2 목적

전력스펙트럼밀도가 규정한 마스크 아래에 있는 것을 확인한다.

7.3 기술기준(제17조의5)

3. 송신신호의 전력스펙트럼밀도

가. 회선종단장치

(1) FTTEx(국사용)

주파수 범위 (f, MHz)	최대값(dBm/Hz)
0 ＜ f ≤ 0.004	-97.5, 단, 이 대역의 최대 전력은 + 15 dBrn
0.004 ≤ f ≤ 0.080	-92.5+4.63×log2(f/0.004)
0.080 ≤ f ≤ 0.138	-72.5+36×log2(f/0.08)
0.138 ＜ f ＜ 1.104	-36.5
1.104 ≤ f ≤ 1.622	-56.5-(20/0.518)×(f-1.622)
1.622 ≤ f ＜ 3.75	-56.5
3.75 ≤ f ≤ 3.925	-80-(21.5/0.175)×(f-3.75)
3.925 ≤ f ≤ 5.025	-101.5
5.025 ≤ f ≤ 5.2	-80+(21.5/0.175)×(f-5.2)
5.2 ＜ f ＜ 8.5	-56.5
8.5 ≤ f ≤ 8.675	-80-(21.5/0.175)×(f-8.5)
8.675 ≤ f ≤ 11.825	-101.5
11.825 ≤ f ≤12	-80+(21.5/0.175)×(f-12)
12 < f < 18.1	-56.5
18,1 ≤ f ≤ 18.275	-80-(23.5/0.175)×(f-18.1)
18.275 ≤ f < 30	-103.5-(3/11.725)×(f-18.275)
30 ≤ f ≤ ∞	-106.5

(2) FTTCab(국사용 외)

주파수 범위 (f, MHz)	최대값(dBm/Hz)
0 ＜ f ≤ 0.004	-97.5, 단, 이 대역의 최대 전력은 +15 dBrn
0.004 ≤ f ≤ 0.080	-92.5+4.63×log2(f/0.004)
0.080 ＜ f ≤ 0.138	-72.5+20.34×log2(f/0.08)
0.138 ＜ f ≤ 1.104	-56.5
1.104 ≤ f ≤ 1.622	-56.5
1.622 ≤ f ＜ 3.75	-56.5
3.75 ≤ f ≤ 3.925	-80-(21.5/0.175)×(f-3.75)
3.925 ≤ f ≤ 5.025	-101.5
5.025 ≤ f ≤ 5.2	-80+(21.5/0.175)×(f-5.2)
5.2 ＜ f ＜ 8.5	-56.5
8.5 ≤ f ≤ 8.675	-80-(21.5/0.175)×(f-8.5)
8.675 ≤ f ≤ 11.825	-101.5
11.825 ≤ f ≤ 12	-80+(21.5/0.175)×(f-12)
12 < f < 18.1	-56.5
18,1 ≤ f ≤ 18.275	-80-(23.5/0.175)×(f-18.1)
18.275 ≤ f < 30	-103.5-(3/11.725)×(f-18.275)
30 ≤ f ≤ ∞	-106.5

나. 망종단장치

주파수 범위 (f, MHz)	최대값(dBm/Hz)
0 ＜ f ≤ 0.004	-97.5, 단, 이 대역의 최대 전력은 +15 dBrn
0.004 ≤ f ≤ 0.025875	-92.5+21.5×log2(f/0.004)
0.025875 ＜ f ＜ 0.138	-34.5
0.138 ≤ f ≤ 0.307	-86.5-(52/0.169)×(f-0.307)
0.307 ≤ f ≤ 0.482	-96.5-(10/0.175)×(f-0.482)
0.482 ≤ f ≤ 3.575	-101.5-(5/3.093)×(f-3.575)
3.575 ≤ f ≤ 3.75	-76.5+(25/0.175)×(f-3.75)
3.75 ＜ f ＜ 5.2	-56.5
5.2 ≤ f ≤ 5.375	-80-(23.5/0.175)×(f-5.2)
5.375 ≤ f ≤ 8.325	-103.5
8.325 ≤ f ≤ 8.5	-80+(23.5/0.175)×(f-8.5)
8.5 ＜ f ＜ 12	-56.5
12 ≤ f ≤ 12.175	-80-(23.5/0.175)×(f-12)
12.175 ≤ f ≤ 17.925	-103.5
17.925 ≤ f ≤ 18.1	-80+(23.5/0.175)×(f-18.1)
18.1 ＜ f ＜ 30	-56.5
30 ≤ f ≤ 30.175	-80-(26.5/0.175)×(f-30)
30.175 ≤ f ≤ ∞	-106.5

②제1항 제3호 내지 제6호의 각 항목별 기준값은 다음 각 호의 조건으로 적용한다.

1. 통신회선의 단자간 실선종단 임피던스는 100Ω으로 한다. 다만, 전화음성대역의 총 신호전력 측정의 경우는 600Ω으로 한다.

2. 전력스펙트럼밀도 첨두값의 측정 분해대역폭은 0～4kHz 대역에서는 100Hz로, 4～25kHz 대역에서는 1kHz로, 25kHz이상의 대역에서는 10kHz로 한다.

3. 스플리터를 사용하는 시스템의 경우 모든 전력스펙트럼밀도 및 전력은 디지털 신호와 전화음성대역 신호를 중첩시키는 스플리터의 출력단에서 측정하여야 한다.

4. 송신신호 종전압은 100Ω과 0.15㎌를 직렬 연결한 종종단에서, 규정한 주파수 범위내의 모든 4kHz대역에서 1초간을 평균한 실효전압이 규정한 기준값을 만족하여야 한다.

5. 송신신호 평형도(output signal balance)는 통신회선 단자간의 송신신호 전압과 이로 인한 통신회선의 중성점과 대지와의 사이에 발생하는 전압의 대수비율을 말한다.

7.3.1 전력스펙트럼밀도 마스크

그림 7.3.1 전력스펙트럼밀도 그래프

그림 7.3.1-2 전력스펙트럼밀도(주파수 로그단위)

7.4 장비(제12절 참조)

o 스펙트럼분석기

o 100옴 1%, non-inductive 저항

o Differential amplifier with 10X passive probe set and built in LPF

o 100:50옴 balun transformer

o 10dB 50옴 pad(감쇄기)

o 25kHz이하 저주파 통과 필터

o 8.5MHz, 12MHz 및 18.1MHz고주파 통과 필터

o 회선종단장치 신호 대역통과 필터

o 망종단장치 신호 대역통과 필터

7.5 시험을 위한 장비상태

o 최대 신호전력 및 상향 회선속도가 유지되도록 전송

7.6 절차

o 측정 절차는 주어진 주파수 범위 분할구간 내에서 PSD 측정과 관련하여 구역별로 나눈다.

7.6.1 제1구간 측정절차(음성대역)

가. 시료 송신기가 최고로 신호전력 레벨 및 회선속도가 나오도록 조정

나. 그림 7.6.1-1과 같이 측정회로를 시료에 연결

다. 단위 이득과 10kHz 저주파 통과 주파수를 가지도록 차동 증폭기를 설정

라. 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 한다.

o 분해대역폭 : 100Hz

o 비디오 대역폭 : 3Hz

o 감쇄기 : 오버로드가 걸리지 않도록 하는 최소값

o 기준 레벨 -40dBm

o dB/div : 10dB

o 시작 주파수 : 200Hz

o 정지 주파수 : 4000Hz

o Marker function : Noise dBm/Hz

o 한계 측정 : 마스크 피크 한계가 프로그램된 한계라인으로 선택

마. 음성주파수인 첫 번째 구간에서 PSD를 측정하고 기록한다.

주) PSD을 읽을 때는 시험설비의 보정팩터를 고려하여야 한다.

그림 7.6.1-1 제1구간 및 제2구간 PSD 측정방법

7.6.2 제2구간 측정절차(음성대역에서 25kHz까지)

가. 시료 송신기가 최고로 신호전력 레벨 및 회선속도가 나오도록 조정

나. 그림 7.6.1-1과 같이 측정회로를 EUT에 연결

다. 필터링을 하지 않는 단위 이득에 대한 차동 증폭기를 설정

라. 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 한다.

o 분해대역폭 : 1kHz

o 비디오 대역폭 : 30Hz

o 감쇄기 : 오버로드가 걸리지 않도록 하는 최소값

o 기준 레벨 -20dBm

o dB/div : 10dB

o 시작 주파수 : 4kHz

o 정지 주파수 : 26kHz

o Marker function : Noise dBm/Hz

o 한계 측정 : 마스크 피크 한계가 프로그램 된 한계라인으로 선택

마. 음성대역과 VDSL 전송대역 사이의 주파수 대역인 두 번째 구간에 대한 PSD를 측정하고 기록한다.

7.6.3 제3구간 측정절차(하향 통과대역)

가. 시료 송신기가 최고로 신호전력 레벨 및 회선속도가 나오도록 조정

나. 그림 7.6.3-1과 같이 측정회로를 EUT에 연결

다. 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 한다.

o 분해대역폭 : 10kHz

o 비디오 대역폭 : 300Hz

o 감쇄기 : 오버로드가 걸리지 않도록 하는 최소값

o 기준 레벨 -20dBm

o dB/div : 10dB

o 측정 주파수 대역 : 80kHz～3.925MHz, 5.025MHz～8.675MHz,

11.825MHz~18.275MHz

o Marker function : Noise dBm/Hz

o 한계 측정 : 마스크 피크 한계가 프로그램 된 한계라인으로 선택

라. VDSL 하향 전송대역에서 PSD를 측정하고 기록한다.

그림 7.6.3-1 하향1 및 하향2 대역 PSD 측정방법

7.6.4 제4구간 측정절차(하향대역 스퓨리어스)

가. 시료 송신기가 최고로 신호전력 레벨 및 회선속도가 나오도록 조정

나. 그림 7.6.4-1과 같이 측정회로를 EUT에 연결

다. 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 한다.

o 분해대역폭 : 10kHz

o 비디오 대역폭 : 300Hz

o 감쇄기 : 오버로드가 걸리지 않도록 하는 최소값

o 기준 레벨 -40dBm

o dB/div : 10dB

o 측정주파수 대역 : 25kHz～80kHz, 3.925MHz～5.025MHz

8.675MHz~11.825MHz, 18.275MHz~30MHz

o Marker function : Noise dBm/Hz

o 망종단장치 대역통과필터를 연결

o 한계 측정 : 마스크 피크 한계가 프로그램 된 한계라인으로 선택

라. VDSL 하향1과 하향2 대역사의의 PSD를 측정하고 기록한다.

o	하향신호가 스퓨리어스 신호보다 상대적으로 크므로 스퓨리어스 신호의 정확한 측정을 위한 주의가 요망된다.

그림 7.6.4-1 제4구간 PSD 측정방법(회선종단장치 스퓨리어스 측정)

7.6.5 제5구간 측정절차(상향통과대역)

가. 시료 송신기가 최고로 신호전력 레벨 및 회선속도가 나오도록 조정

나. 그림 7.6.3-1과 같이 측정회로를 EUT에 연결

다. 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 한다.

o 분해대역폭 : 10kHz

o 비디오 대역폭 : 300Hz

o 감쇄기 : 오버로드가 걸리지 않도록 하는 최소값

o 기준 레벨 -20dBm

o dB/div : 10dB

o 측정주파수 대역 : 25kHz～138kHz, 3.575MHz～5.375MHz,

8.325MHz～12.175MHz, 17.925MHz~30.175MHz

o Marker function : Noise dBm/Hz

o 한계 측정 : 마스크 피크 한계가 프로그램 된 한계라인으로 선택

라. VDSL 전송대역에서 상향 주파수대역의 PSD를 측정하고 기록한다.

7.6.6 제6구간 측정절차(상향대역 스퓨리어스)

가. 시료 송신기가 최고로 신호전력 레벨 및 회선속도가 나오도록 조정

나. 그림 7.6.6-1과 같이 측정회로를 EUT에 연결

다. 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 한다.

o 분해대역폭 : 10kHz

o 비디오 대역폭 : 300Hz

o 감쇄기 : 오버로드가 걸리지 않도록 하는 최소값

o 기준 레벨 -40dBm

o dB/div : 10dB

o 측정 주파수 대역 : 138kHz～3.575MHz,  5.375MHz～8.325MHz,

12.175MHz~17.925MHz

o Marker function : Noise dBm/Hz

o 회선종단장치 대역통과필터를 연결

o 한계 측정 : 마스크 피크 한계가 프로그램 된 한계라인으로 선택

라. 상향대역의 스퓨리어스 대역의 PSD를 측정하여 기록한다.

그림 7.6.6-1 제6구간 PSD 측정방법(망종단장치 스퓨리어스 측정)

7.6.7 제7구간 측정절차(상향 및 하향주파수 대역 외 스퓨리어스)

가. 시료 송신기가 최고로 신호전력 레벨 및 회선속도가 나오도록 조정

나. 그림 7.6.7-1과 같이 측정회로를 EUT에 연결

다. 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 한다.

o 분해대역폭 : 10kHz

o 비디오 대역폭 : 300Hz

o 감쇄기 : 오버로드가 걸리지 않도록 하는 최소값

o 기준 레벨 -40dBm

o dB/div : 10dB

o 측정주파수 대역

- 회선종단장치 : 30MHz 이상

- 망종단장치 : 30.175MHz 이상

o Marker function : Noise dBm/Hz

o 망종단장치 및 회선종단장치 대역 이상 고주파 통과필터

라. VDSL 전송대역위의 고주파대역인 PSD를 측정하고 기록한다.

주) 만약 고역통과 필터가 높은 입력레벨에 대하여 왜곡을 발생하지 않고 견딜 수 있으면 10dB 패드는 생략할 수 있다. PSD를 읽을 때는 Balun, 패드, 필터에 의해 발생되는 손실값을 계산하여야 한다.

그림 7.6.7-1 제4구간 PSD 측정방법

7.7 선택적 방법

Balun transformer는 주파수 응답과 반사손실이 만족스러우면 차동증폭기에 대신하여 사용할 수 있다. 또한 관련되는 전 주파수대역을 적용할 수 있게 하기 위하여 balun을 한 가지 이상도 사용할 수 있다.

7.8 제안된 시험 데이터

o 한계 라인을 포함하는 각 구간에 대한 PSD의 그림은 각각의 그래프로 보여준다.

o 회선속도와 가능하면 보(boud) 속도

8. 아마추어무선대역 신호

8.1 배경

o 유선 통신서비스가 고주파수를 사용함에 따라 무선통신서비스를 보호하는 방안이 검토되고 있다. VDSL 서비스가 제공되는 대역은 단파대역 이므로 이 대역에서 무선통신 서비스를 제공하고 있는 아마추어무선신호를 보호하기 위한 방안으로 동 기준이 마련되었다.

8.2 목적

o 아마추어무선통신 서비스를 보호하기 위함

8.3 기술기준(제17조의4)

③송수신기는 송신신호의 전력스펙트럼밀도를 다음의 아마추어무선주파수대역에 대하여 -76.5dBm/Hz이하로 제한하여야 한다. 다만, 초고속디지털가입자회선(VDSL)전송매체를 지하에 매설하거나 차폐케이블을 사용하는 등 아마추어무선통신에 영향을 주지 않도록 조치하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

시작주파수(MHz)	끝주파수(MHz)
1.800	1.825
3.500	3.550
3.790	3.800
7.000	7.100
10.100	10.150
18.068	18.168
21.000	21.450
24.890	24.990
28.000	29.700

8.4 측정 설비

o 스펙트럼분석기

o 100:50옴 balun transformer

8.5 시험을 위한 장비상태

o 시료를 최대 신호전력 및 상향 회선속도가 유지되도록 한다.

8.6 측정절차

가. 시료 송신기가 최고로 신호전력 레벨 및 회선속도가 나오도록 조정

나. 그림 7.6.3-1과 같이 측정회로를 시료에 연결

다. 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 한다.

o 분해대역폭 : 10kHz

o 비디오 대역폭 : 300Hz

o 감쇄기 : 오버로드가 걸리지 않도록 하는 최소값

o 기준 레벨 -40dBm

o dB/div : 10dB

o 시작 및 정지 주파수 : 기술기준 규정대로 설정

o Marker function : Noise dBm/Hz

o 아마추어무선대역에서 PSD를 측정한다.

8.7 데이터

o 측정된 아마추어대역의 PSD를 기록한다.

9. 송신신호 종전압

9.1 배경

o 종전압은 누화의 원인이 되므로 VDSL 대역 및 대역 외에서 종전압을 최소화하기 위한 것으로 하한치를 규정한다.

9.2 목적

o 시료가 과다한 대역 내․외 종신호 전력을 송출하지 않음을 입증하기 위함이다.

9.3 기술기준(제17조의5)

5. 송신신호 종전압

가. 송신신호 대역(송신신호의 -30dB점에 해당하는 상단 및 하단 주파수까지를 포함): -50dBV이하

나. 그 밖의 대역(단, 25kHz이상): -80dBV이하

② 송신신호 종전압은 100옴과 0.15μF를 직렬 연결한 종종단에서, 규정한 주파수 범위내의 모든 4kHz대역에서 1초간 평균한 실효전압이 규정한 기준값을 만족하여야 한다.

9.4 측정 설비

o 스펙트럼분석기

o 100옴 1%, non-inductive 저항

o 50옴 1% non-inductive 저항 2개

o 0.15μF 콘덴서

o 100:50옴 Balun transformer

9.5 시료의 조건

가. 온훅

나. 모든 동작상태

주.	단말장치는 본시험을 위해 적절히 구성이 되어 있는지를 보장하기 위해 특별한 주의가 연구된다.  예를 들면 장치가 교류-전원 접지, 급수관접지에 연결되거나, 금속 또는 부분적으로 금속에 노출된 표면을 갖고 있다면 이러한 지점은 시험 접지면에 연결되어야 할 것이다.  유사하게, 만일 시료가 접지를 통해 다른 장비에 연결된다면 이러한 지점은 시험 접지면에 연결되어야 한다.  접지 전위를 갖고 있지 않은 기기는 시험 접지면에 연결되는 전도성 판에 놓여져야 하며, 이러한 것들은 전원을 사용하거나 사용하지 않는 장치에 적용된다.

9.6 측정절차

가. 시료를 그림 9.7-1의 시험회로에 연결한다.

나. 시료를 오프훅 상태로 한다.

다. R1=R2=50Ω, R3=100Ω, C1=0.15μF으로 선택한다.

라. 스펙트럼분석기 입력 임피던스를 1MΩ이상으로 한다. 만약 입력 임피던스가 1MΩ 이상이 되지 않을 때에는 측정값을 1MΩ일때 값으로 환산되어져야 한다.

라. 통과대역 신호의 종전압은 망종단장치의 경우 25.875kHz～138kHz, 3.75MHz ～5.2MHz, 8.5MHz～12MHz, 18.1MHz~30MHz, 회선종단장치의 경우 138MHz～3.75MHz, 5.2MHz～8.5MHz, 12MHz~18.1MHz 대역에서 스펙트럼분석기 분해대역폭 4kHz로 1초간 평균한 실효전압을 측정하고 그 결과를 기록한다.

마. 비 통과대역 신호의 종전압은 통과대역외 대역에서 분해대역폭 4kHz로 1초간 평균한 실효전압을 측정하고 그 결과를 기록한다.

9.7 시험결과 및 데이터

가. 중심 주파수

나. 측정 혹은 산출된 전압

다. 장비의 상태

주) 시료 및 측정회로가 외부의 전자파잡음에 노출되지 않도록 전자파 차폐실에 위치할 것을 권고한다.

그림 9.7-1 종전압 시험회로

10. 송신신호 평형도

10.1 배경

회선의 누화는 "호출자 또는 피호출자가 사용하는 주된 단말장치가 아닌 다른 단말장치에 대한 서비스 저하"라고 정의된다. 그러므로 누화는 일반적인 단말장치에 전화망 설비에 의해 감지될 수 없을 정도까지 최소화되어야 한다.

통신단말장치는 차동모드의 신호(실선)를 공통모드의 신호(종)로 바꾸어 그 신호를 통신망에 전송함으로써 다른 회선에 누화로써 나타날 수 있다.

장애는 동일 케이블 외장으로 둘러싸인 근접한 통신선 쌍에서 혼선으로써 나타날 수 있다. 이러한 장애는 단말장치 임피던스의 균형을 통신선에서 접지까지 적절히 조절함으로써 최소화 할 수 있다.

송신신호 평형도는 이러한 균형의 정도를 측정하는 것이다. 송신신호 평형도는  통신회선 단자간의 송신신호 전압과 이로 인한 통신회선의 중성점과 대지와의 사이에 발생하는 전압의 대수비율을 말한다. 즉, 실선전압 Vm과 종전압 V1과의 비이다.

결과를 dB로 표현하면 다음과 같다. :

[eqn: rm 송신신호 평형도``(dB)``=`` 20log {V_l over V_m}]

따라서 Vm과 V1의 비가 크면 클수록 단말기기의 송신신호 평형도는 좋아지며 장애가 적게 발생한다.

10.2 목적

o 시료의 다양한 동작모드에서 송신신호 평형도를 결정하기 위함이다.

10.3 기술기준(제17조의5)

6. 송신신호 평형도: 송신신호 대역의 임의의 주파수에서 35dB이상

- 송신신호 평형도(output signal balance)는 통신회선 단자간의 송신신호 전압과 이로 인한 통신회선의 중성점과 대지와의 사이에 발생하는 전압의 대수비율을 말한다.

10.4 측정 설비

가. 스펙트럼분석기

나. 전력스펙트럼밀도 측정회로

나. 종전압 측정회로

다. 100:50옴 Balun transformer

10.5 시료의 조건

가. 전원을 켠 상태

(1)	해당된다면 온훅(정상상태)

(2) 모든 동작 상태

나. 전원을 끈 상태 :

(1) 해당된다면 온훅(정상상태) :

(2) 모든 동작(활성) 상태 (전원이 꺼진 상태에서 사용할 수 있는 경우)

다. 전원 고장상태 (전원을 끈 상태와 다른 경우)

(1) 해당된다면 온훅(정상상태) :

(2) 모든 동작(활성) 상태, (전원이 꺼진 상태에서 사용할 수 있는 경우)

주.	단말장치는 본시험을 위해 적절히 구성이 되어 있는지를 보장하기 위해 특별한 주의가 요구된다.  예를 들면 장치가 교류-전원 접지, 급수관접지에 연결되거나, 금속 또는 부분적으로 금속에 노출된 표면을 갖고 있다면 이러한 지점은 시험 접지면에 연결되어야 할 것이다.  유사하게, 만일 시료가 접지를 통해 다른 장비에 연결된다면 이러한 지점은 시험 접지면에 연결되어야 한다.  접지 전위를 갖고 있지 않은 기기는 시험 접지면에 연결되는 전도성 판에 놓여져야 하며 (특기사항 2참조), 이러한 것들은 전원을 사용하거나 전원을 사용하거나 사용하지 않는 장치에 적용된다.

10.6 측정절차

가. 그림 7.6.3-1과 같이 회로를 연결하고 분해대역폭 10kHz로 횡신호의 전력을 측정하여 기록한다.

나. 그림 9.7-1과 같이 회로를 연결하고 분해대역폭 10kHz로 종신호의 전력을 측정한다.

다. 다음 공식으로 평형도를 계산한다.

송신신호 평형도(dB) = 횡신호전력(dB) - 종신호전력(dB)

10.7 시험결과 및 데이터

가. 시험 주파수

나. 시험 주파수에서 측정된 송신신호 평형도

다. 각 측정에 대한 시료와 루프 의사회로 조건

10.8 특기 사항

가. 다중포트 시료에서 시험되지 않는 입력단자는 종단망을 연결함으로써 적절히 종단되어야 한다. 접속하기 전에 이 종단망을 평형도 시험장치에 연결하고 전위차계를 조정하여 최대 평형도가 되도록 조정한다. 루프 의사회로의 직류성분은 교정과정 동안 고려되어야 한다.

나. 일반적으로 접지되지 않은 시료는 일반적인 상태로 도체판에 올려놓는다. 도체면의 크기는 시료의 밑면보다 적어도 50% 이상 커야 한다. 이것은 시료를 대지에 접지시키는 가장 근접시키는 방법이다.

11. 참고사항

o 측정 에러가 최소화 되도록 보장하기 위해 주의해야 한다. 에러는 다음과 같은 것에 의해 발생한다.

- 이상적 100옴 종단저항이 않맞는 경우

- 차동증폭기의 손실 및 이득

- balun 손실

- 패드손실의 및 이상적인 감쇄값에 대한 차이

- 고주파, 저주파, 대역통과필터 들의 응답특성

- 차동증폭기의 동작영역 한계

- 스펙트럼분석기의 진폭정확도의 한계

- Sweep time이 너무 빠르거나, 평균하기 위한 샘플수가 충분하지 않음에 의한 PSD 측정에러

12. 측정장비의 조건

o 스펙트럼 분석기 : 입력임피던스는 50옴, 측정 주파수 가능 범위는 20Hz ～ 100MHz, 감도 -130dBm/Hz 이상, 분해능 1Hz이하, 절대 진폭 정확도 ±1.5dB이상

o 10X Passive Probe set를 가지는 차동증폭기 : 증폭이득 1, 10 이득 정확도 ±1%, 대역폭 DC에서 10MHz까지, 출력임피던스 50옴, 입력저항 1M옴, 입력 캐패시터 20피코페렛, 대역폭 제한 상측 차단주파수 10kHz, 필터응답 6dB/Octave, 최소 공통모드 제거비율 10000

o 100:50옴 Balun 변환기 : 주파수 범위 최소 10kHz ～ 30MHz

o 10dB 50옴 패드 : 주파수 범위 최소 DC에서 30MHz

o 저역통과 필터 : fc 3dB 차단주파수 4kHz

o 고역통과 필터

- fc 3dB 차단주파수 18.1MHz

- fc 3dB 차단주파수 12MHz

o 대역통과 필터

- 중심주파수 : 회선종단장치 및 망종단장치의 송신대역의 중심주파수

- 대역폭    : 회선종단장치 및 망종단장치의 송신대역과 같은 대역폭