비대칭디지털가입자회선에 접속되는 단말장치 시험방법

(Test Method for ADSL Equipment)

별표 3

목   차

1. 목적	1

2. 범위	1

3. 용어 정의	1

4. 일반적인 시료의 조건	2

5. 총신호 전력	2

5.1 개요	2

5.2 목적	3

5.3 기술기준(제17조의4)	3

5.4 장비	3

5.5 장비 상태	4

5.6 측정절차	4

5.7 다른 측정방법	4

5.8 제안된 측정 데이터	4

5.9 비고	5

6. 전력스펙트럼 밀도(PSD)	5

6.1 개요	5

6.2 목적	5

6.3 기술기준(제17조의4)	5

6.4 장비(제10절 참조)	7

6.5 시험을 위한 장비상태	7

6.6 절차	7

6.7 선택적 방법	10

6.8 제안된 시험 데이터	11

7. 송신신호 종전압	11

7.1 배경	11

7.2 목적	11

7.3 기술기준(제17조의4)	11

7.4 측정 설비	11

7.5 시료의 조건	11

7.6 측정절차	12

7.7 시험결과 및 데이터	12

8. 종전압 평형도	13

8.1 배경	13

8.2 목적	13

8.3 기술기준(제17조의4)	13

8.4 측정 설비	14

8.5 시료의 조건	14

8.6 측정절차	14

8.7 시험결과 및 데이터	15

8.8 특기 사항	15

9. 참고사항	17

10. 측정장비의 조건(제6.4절 참조)	17

11. 참고문헌	17

1. 목적

본 시험방법의 목적은 단말장치기술기준에 비대칭 디지털 가입자회선(ADSL)이 추가되어 개정됨에 따라 ADSL 단말장치 형식승인에 필요한 시험방법을 제공하기 위함이다.

2. 범위

본 표준시험방법에는 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정에 근거하여 고시된 “단말장치 기술기준”(이하 “기술기준”이라 한다)의 비대칭디지털가입자회선 접속 단말장치 측정에 필요한 시험방법 및 시험장비를 제시하고자한다. 단말장치 기술기준 제17조의4(비대칭디지털가입자회선 접속)에 규정에는 ADSL 단말장치(ATU-R)의 평균신호전력, 전력스펙트럼밀도(PSD), 종전압, 종전압평형도를 측정하도록 되어있다.

본 시험방법에서 제시된 시험방법 이외의 다른 측정방법과 측정장비도 타당성이 있을 경우 적용될 수 있다.

본 표준시험방법을 적용함에 있어 기술기준과 서로 상이할 경우 기술기준의 내용을 우선으로 해야한다. 따라서, 표준시험방법 각각의 시험절차는 현행 기술기준의 조건이 적용되며 기술기준과 상호참조 되어야 한다.

본 시험방법에 따라 시험할 경우 다소 위험요소들이 내재되어 있는 것들도 있으며 특별히 위험한 경우는 그 위험요소들에 대하여 주의를 요한다는 설명이 되어 있으며, 시험자는 모든 시험과정에서 적절한 안전대책이 필요하다.

본 표준시험방법의 내용은 항상 새로운 기술과 장비가 개발되면 그것에 따라서 항상 변화시키며 흐름에 따라 유연하게 변화해 나가고자 한다.

본 표준시험방법에서 규정하지 않은 ADSL 단말장치에 적용되는 표준시험방법은 지정시험기관에서 자체적으로 적용하고있는 시험방법에 따른다.

3. 용어 정의

o 비대칭 디지털 가입자 회선(ADSL : asymmetric digital subscriber line)

- 기존의 2선식 가입자 전화 회선을 이용하여 전화국에서 가정으로 1.5Mbps급(또는 6Mbps급), 가정에서 전화국으로 16kbps급(또는 64kbps급)의 통신(비대칭)을 실현할 수 있는 기술

o 기존전화서비스(POTS : plain old telephone service)

- 데이터 전송을 위한 회선 조절 또는 특성 보상(line conditioning)과 같은 부가 기능 없이 제공되는 기본적인 음성 서비스

4. 일반적인 시료의 조건

총신호전력과 PSD의 정확한 측정을 위하여 시료는 최고 신호전력 레벨 및 회선속도를 전송하도록 해야 한다. 사업용설비(ATU-C)와 직접 연결하여 시험하는 방법은 단말장치 대역외 신호를 측정하는 주파수대역에서 사업용설비(ATU-C)가 큰 신호를 발생시키므로 측정이 불가능하다.  또한, ADSL 장비는 접속상태를 유지하기 위하여 루프가 길어질수록 회선 속도를 자동으로 줄이기 때문에 상향대역에서 ATU-C 신호를 감쇄시키는 것은 상향신호를 최대 속도로 전송하지 못하게 한다.

여기에 단말장치가 최대 신호전력 레벨 및 회선속도를 유지하기 위한 2가지 방법이 있다.

하나는 ATU-R 송신기에서 강제적으로 가상 확률 데이터 열(Pseudo-randoum data pattern)을 일정한 시간동안 계속적으로 전송(Showtime state)하도록 하는 것이다.

다른 하나는 ATU-R이 최대 대역폭을 가지고 최대 신호 전력과 회선속도를 전송할 수 있도록 가상회선에서 링크를 연결한다. 그리고, EUT가 다시 접속할 수 없는 상태가 되도록 하면 가상 확률 데이터 열을 일정한 시간동안 계속적으로 전송하는 상태는 이룩되어지고, EUT을 가상회선으로부터 절단하여 100옴 측정 종단에 연결시킨다. 가상회선은 사업용 회선 시뮬레이터 등이 될 수 있을 것이다. 여기서는 특히 측정시 최대신호 전력과 회선속도가 되는 지를 유념하여야 한다.

위에서 설명한 두 가지 방법은 모뎀 자체에서 최대 신호 전력과 회선속도를 유지하기 위한 방법이다. 그러나 회선이 사업용 설비 및 사업용 시뮬레이터 등에 직접 연결 ADSL 모뎀이 최대신호 전력과 회선속도를 유지하는 상태를 만들 수 있다면 이것도 가능한 방법이 된다.

5. 총신호 전력

5.1 개요

o ATU-R의 총신호전력을 제한하는 것은 같은 케이블 내에 위치한 다른 DSL 시스템으로의 근단누화를 최소화하기 위함이다. 누화는 제3자 위해중의 하나로 인식되고 있으며, DSL 시스템에서의 기본적인 장애로써 표현되고 있다.

5.2 목적

o ADSL 네트워크에 전송되는 신호전력 레벨이 기술기준에서 규정한 값 이하로 출력되는 것을 확인하기 위함이다.

5.3 기술기준(제17조의4)

제17조의4(비대칭디지털가입자회선 접속) ①국제전기통신연합의 “비대칭 디지털 가입자회선(ADSL) 송수신기표준”(G.992.1) 및 “스플리터없는 ADSL 송수신기표준”(G.992.2)에 근거하는 이산다중신호(Discrete Multi-Tone)변조방식 비대칭디지털가입자회선용 단말장치의 송수신기는 다음의 조건에 적합하여야 한다.

구 분	주파수 범위(f, kHz)	기준값
송신신호 전력스펙트럼밀도	0 ≤ f ≤ 4	0～4kHz대역에서의 최대 전력은 +15dBrn
송신신호 총신호전력	25.875 ≤ f ≤ 138	12.5dBm이하

②제1항의 각 항목별 기준값은 다음 각 호의 조건으로 적용한다.

1. 통신회선의 단자간 실선종단 임피던스는 100옴으로 한다. 다만, 전화음성대역의 총 신호전력 측정의 경우는 600옴으로 한다.

2. 25.875kHz이상에서의 전력스펙트럼밀도 첨두값은 10kHz의 분해대역폭으로 측정하여야 한다.

4. 스플리터를 사용하는 시스템의 경우 모든 전력스펙트럼밀도 및 전력은 디지털 신호와 전화음성대역 신호를 중첩시키는 스플리터의 출력단에서 측정하여야 한다.

5.4 장비

o rms AC voltmeter(임피던스 100kΩ이상, 주파수범위 1kHz ～ 1MHz, 입력감도 35mV 이상)

o 100옴 1% non-inductive resistor

5.5 장비 상태

o 계속적으로 최고 신호 전력과 상향 회선 데이터 속도를 전송하도록 한다.

5.6 측정절차

가. 제4절에서 표현한 것처럼 최대로 상향 신호전력레벨과 회선속도를 보내도록 시료를 조정한다.

나. 그림 5..6-1의 시험 회로에 시료를 연결한다.

실효전압계

팁

링

100

시료

대역통과 필터

주) 대역통과 필터는 평균신호전력 측정 대역을 충분히 통과시키는 것이어야 한다.

그림 5.6-1 평균 신호 전력 회로도

다. 25.875kHz ≤ f ≤ 138kHz 신호전력을 dBm 단위로 측정하고 기록한다. 다만, 전압계의 dBm 스케일이 600Ω을 기준으로 표기된 기기라면, 읽는 값에 7.8dB를 더하여 100Ω에 대한 값으로 보정해 준다.

라. 0 ～ 4kHz 대역에서 측정 임피던스를 600Ω으로 하고 총신호전력을 측정한다.

5.7 다른 측정방법

총신호전력은 전송대역의 PSD를 조합하므로써 산출되어질 수 있다. 이 측정방법은 10kHz 분해대역폭을 사용하여 전송대역에서 PSD를 측정한다. 그리고 총신호전력은 전송대역 및 음성대역에서 PSD를 조합함으로써 산출한다.  PSD 측정절차는 6절에서 기술한다.

5.8 제안된 측정 데이터

가. 신호전력레벨

나. 회선 데이터 속도 및 가능하다면 보 속도

5.9 비고

o 만약 시료가 접지에 의도적인 경로를 가지고 있다면 전압계(voltmeter)는   고임피던스의 평형 입력 특성을 갖는 것을 사용하도록 권고한다.

6. 전력스펙트럼 밀도(PSD)

6.1 개요

ATU-R의 총 신호전력에 대한 경우처럼 PSD는 누화를 최소화하는 기준이 된다. PSD는 주파수의 함수로써 PSD 마스크 기준으로 규정하게 된다. PSD 마스크는 누화에 의한 다른 DSL 시스템을 보호하고, 전송대역 아래쪽의 POTS를 보호하고, 전송대역 위쪽의 하향스펙트럼에 간섭을 최소화하면서 전송대역에서 일정한 레벨을 허용한다.

PSD 마스크는 스펙트럼 분석기의 측정범위의 한계에 따라 한번의 움직임(sweep)으로 넓은 대역을 측정할 수 없다. 따라서 분해대역폭을 고려하여야 하며, 전송대역에 높은 PSD가 존재하므로 운영대역 외의 낮은 PSD를 효과적으로 측정하기 위하여 PSD 마스크를 분할 구간별로 분리하기 위한 저주파통과 및 고주파통과 필터 기술이 사용된다.

6.2 목적

PSD가 규정한 마스크 아래에 있는 것을 확인한다.

6.3 기술기준(제17조의4)

①국제전기통신연합의 “비대칭 디지털 가입자회선(ADSL) 송수신기표준”(G.992.1) 및 “스플리터없는 ADSL 송수신기표준”(G.992.2)에 근거하는 이산다중신호(Discrete Multi-Tone)변조방식 비대칭디지털가입자회선용 단말장치의 송수신기는 다음의 조건에 적합하여야 한다.

구 분	주파수 범위(f, kHz)	기준값
송신신호 전력스펙트럼밀도	0 ≤ f ≤ 4	-97.5dBm/Hz이하, 0～4kHz대역에서의 최대 전력은 +15dBrn
	4 < f ≤ 25.875	[-92.5+21.5×log2(f/4)] dBm/Hz이하
	25.875 ≤ f ≤ 138	-34.5dBm/Hz이하
	138 ≤ f ≤ 307	[-34.5-48×log2(f/138)] dBm/Hz이하
	307 ≤ f ≤ 1,221	-90dBm/Hz이하
	1,221 ≤ f ≤ 1,630	-90dBm/Hz이하, [f, f+1MHz] 윈도우에서의 최대 전력은 [-90-48×log2(f/1221)+60] dBm
	1,630 ≤ f ≤ 11,040	-90dBm/Hz이하, [f, f+1MHz] 윈도우에서의 최대 전력은 -50dBm

②제1항의 각 항목별 기준값은 다음 각 호의 조건으로 적용한다.

1. 통신회선의 단자간 실선종단 임피던스는 100옴으로 한다. 다만, 전화음성대역의 총 신호전력 측정의 경우는 600옴으로 한다.

2. 25.875kHz이상에서의 전력스펙트럼밀도 첨두값은 10kHz의 분해대역폭으로 측정하여야 한다.

3. 1MHz 슬라이딩 윈도우에서의 전력은 1MHz의 대역폭으로 측정하며, 계측주파수를 시작점으로 한다.

4. 스플리터를 사용하는 시스템의 경우 모든 전력스펙트럼밀도 및 전력은 디지털 신호와 전화음성대역 신호를 중첩시키는 스플리터의 출력단에서 측정하여야 한다.

6.3.1 전력스펙트럼밀도 마스크

6.4 장비(제10절 참조)

o 스펙트럼분석기

o 100옴 1%, non-inductive 저항

o Differential amplifier with 10X passive probe set and built in LPF

o 100:50옴 balun transformer

o 10dB 50옴 pad(감쇄기)

o 500kHz 고주파 통과 필터

6.5 시험을 위한 장비상태

o 최대 신호전력 및 상향 회선속도가 유지되도록 전송

6.6 절차

o 측정 절차는 주어진 주파수 범위 분할구간 내에서 PSD 측정과 관련하여 4개의 구역으로 나눈다.

6.6.1 제1구간 측정절차

가. 시료 송신기가 최고로 신호전력 레벨 및 회선속도가 나오도록 조정

나. 그림 6.6.1-1과 같이 측정회로를 시료에 연결

다. 단위 이득과 10kHz 저주파 통과 주파수를 가지도록 차동 증폭기를 설정

라. 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 한다.

o 분해대역폭 : 100Hz

o 비디오 대역폭 : 3Hz

o 감쇄기 : 오버로드가 걸리지 않도록 하는 최소값

o 기준 레벨 -40dBm

o dB/div : 10dB

o 시작 주파수 : 200Hz

o 정지 주파수 : 4000Hz

o Marker function : Noise dBm/Hz

o 한계 측정 : 마스크 피크 한계가 프로그램된 한계라인으로 선택

마. 음성주파수인 첫 번째 구간에서 PSD를 측정하고 기록한다.

Differential Amplifier w/10x Probe & LPF

팁

링

100

시료

스펙트럼분석기

(50Ω입력)

주) PSD을 읽을 때는 시험설비의 보정팩터를 고려하여야 한다.

그림 6.6.1-1 제1구간 및 제2구간 PSD 측정방법

6.6.2 제2구간 측정절차

가. 시료 송신기가 최고로 신호전력 레벨 및 회선속도가 나오도록 조정

나. 그림 6.6.1-1과 같이 측정회로를 EUT에 연결

다. 필터링을 하지않는 단위 이득에 대한 차동 증폭기를 설정

라. 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 한다.

o 분해대역폭 : 1kHz

o 비디오 대역폭 : 30Hz

o 감쇄기 : 오버로드가 걸리지 않도록 하는 최소값

o 기준 레벨 -20dBm

o dB/div : 10dB

o 시작 주파수 : 4kHz

o 정지 주파수 : 26kHz

o Marker function : Noise dBm/Hz

o 한계 측정 : 마스크 피크 한계가 프로그램된 한계라인으로 선택

마. 음성대역과 ADSL 전송대역 사이의 주파수 대역인 두 번째 구간에 대한 PSD를 측정하고 기록한다.

6.6.3 제3구간 측정절차

가. 시료 송신기가 최고로 신호전력 레벨 및 회선속도가 나오도록 조정

나. 그림 6.6.3-1과 같이 측정회로를 EUT에 연결

다. 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 한다.

o 분해대역폭 : 10kHz

o 비디오 대역폭 : 300Hz

o 감쇄기 : 오버로드가 걸리지 않도록 하는 최소값

o 기준 레벨 -20dBm

o dB/div : 10dB

o 시작 주파수 : 25kHz

o 정지 주파수 : 525kHz

o Marker function : Noise dBm/Hz

o 한계 측정 : 마스크 피크 한계가 프로그램된 한계라인으로 선택

라. ADSL 전송대역에서 525kHz까지 주파수 대역인 세 번째 구간에 대한 PSD를 측정하고 기록한다.

100:50옴 Balun Transformer

팁

링

시료

스펙트럼분석기

(50Ω 입력)

그림 6.6.3-1 제3구간 PSD 측정방법

6.6.4 제4구간 측정절차

가. 시료 송신기가 최고로 신호전력 레벨 및 회선속도가 나오도록 조정

나. 그림 6.6.4-1과 같이 측정회로를 EUT에 연결

다. 스펙트럼 분석기를 다음과 같이 한다.

o 분해대역폭 : 10kHz

o 비디오 대역폭 : 300Hz

o 감쇄기 : 오버로드가 걸리지 않도록 하는 최소값

o 기준 레벨 -70dBm

o dB/div : 10dB

o 시작 주파수 : 525kHz

o 정지 주파수 : 11.04MHz

o Marker function : Noise dBm/Hz

o 한계 측정 : 1221kHz 이상의 대역에서 PSD 마스크 및 1MHz 슬라이딩 윈도우에 대한 규정된 한계값으로 프로그램된 한계라인으로 선택

라. ADSL 전송대역위의 고주파대역인 네 번째 구간에 대한 PSD 및 윈도우에서 최대전력을 측정하고 기록한다.

100:50옴 Balun Transformer

팁

링

EUT

스펙트럼분석기

(50Ω 입력)

500kHz HPF

10dB

패드

주) 만약 고역통과 필터가 높은 입력레벨에 대하여 왜곡을 발생하지 않고 견딜 수 있으면 10dB 패드는 생략할 수 있다. PSD를 읽을 때는 balun, 패드, 필터에 의해 발생되는 손실값을 계산하여야 한다.

그림 6.6.4-1 제4구간 PSD 측정방법

6.7 선택적 방법

balun transformer는 주파수 응답과 반사손실이 만족스러우면 차동증폭기에 대신하여 사용할 수 있다. 또한 관련되는 전 주파수대역을 적용할 수 있게하기 위하여 balun을 한가지 이상도 사용할 수 있다.

만약 PSD 1221kHz 주파수보다 큰 대역에서 잡음레벨의 영향으로 PSD 마스크 -90dBm/Hz를 초과하지 않지만 1MHz 슬라이딩 윈도우 전력을 -50dBm를 초과할 수 있을 것이다. 이런 경우는 1MHz 슬라이딩 윈도우 전력 -50dBm 대신에 PSD 마스크 -110dBm/Hz를 적용한다면 -50dBm에 적합하다고 볼 수 있다.

6.8 제안된 시험 데이터

o 한계 라인을 포함하는 각 구간에 대한 PSD의 그림은 각각의 그래프로 보여준다.

o 회선속도와 가능하면 보 속도

7. 송신신호 종전압

7.1 배경

o ADSL 대역내의 종전압을 최소화하기 위한 것으로 하한치를 규정한다.

7.2 목적

o 시료가 과다한 대역외 종신호 전력을 송출하지 않음을 입증하기 위함이다.

7.3 기술기준(제17조의4)

o 송신신호 종전압

주파수(f)	모든 4kHz 대역에서의 최대 전압
25.875kHz 이상 138kHz 이하	-50dBV

② 송신신호 종전압은 100옴과 0.15μF를 직렬연결한 종종단에서, 규정한 주파수 범위내의 모든 4kHz대역에서 1초간 평균한 실효전압이 규정한 기준값을 만족하여야 한다.

7.4 측정 설비

o 스펙트럼 분석기 (34)

7.5 시료의 조건

가. 온훅

나. 모든 동작상태

주.	단말장치는 본시험을 위해 적절히 구성이 되어 있는지를 보장하기 위해 특별한 주의가 연구된다.  예를 들면 장치가 교류-전원 접지, 급수관접지에 연결되거나, 금속 또는 부분적으로 금속에 노출된 표면을 갖고 있다면 이러한 지점은 시험 접지면에 연결되어야 할 것이다.  유사하게, 만일 시료가 접지를 통해 다른 장비에 연결된다면 이러한 지점은 시험 접지면에 연결되어야 한다.  접지 전위를 갖고 있지 않은 기기는 시험 접지면에 연결되는 전도성 판에 놓여져야 하며, 이러한 것들은 전원을 사용하거나 사용하지 않는 장치에 적용된다.

7.6 측정절차

가. 시료를 그림 7.7-1의 시험회로에 연결한다.

나. 시료를 오프훅 상태로 한다.

다. R1=R2=50Ω, R3=100Ω, C1=0.15μF으로 선택한다.

라. 중심주파수가 25.875kHz부터 138kHz까지의 범위 안에 있는 4kHz 대역에서 1초간 평균한 실효전압을 측정하고 그 결과를 기록한다.

7.7 시험결과 및 데이터

가. 중심 주파수

나. 측정 혹은 산출된 전압

다. 장비의 상태

시료

50Ω

±0.03%

50Ω

±0.03%

스펙트럼분석기

Ground Plane

0.15μF

100Ω

그림 7.7-1 종전압 시험회로

8. 종전압 평형도

8.1 배경

회선의 누화는 "호출자 또는 피호출자가 사용하는 주된 단말장치가 아닌 다른 단말장치에 대한 서비스 저하"라고 정의된다. 그러므로 누화는 일반적인 단말장치에 전화망 설비에 의해 감지될 수 없을 정도까지 최소화되어야 한다.

통신단말장치는 차동모드의 신호(실선)를 공통모드의 신호(종)로 바꾸어 그 신호를 통신망에 전송함으로써 다른 회선에 누화로써 나타날 수 있다.

장애는 동일 케이블 외장으로 둘러싸인 근접한 통신선 쌍에서 혼선으로써 나타날 수 있다. 이러한 장애는 단말장치 임피던스의 균형을 통신선에서 접지까지 적절히 조절함으로써 최소화 할 수 있다.

종전압 평형도는 이러한 균형의 정도를 측정하는 것이다. 종전압 평형도는 발생된 종신호의 전압레벨과 실선신호를 발생시키는 전압레벨과의 비교이다. 즉, 실선전압 Vm과 종전압 V1과의 비이다.

결과를 dB로 표현하면 다음과 같다. :

[eqn: rm 종전압평형도``(dB)``=`` 20log {V_l over V_m}]

따라서 Vm과 V1의 비가 크면 클수록 단말기기의 종전압 평형도는 좋아지며 장애가 적게 발생한다.

8.2 목적

o 시료의 다양한 동작모드에서 종전압 평형도를 결정하기 위함이다.

8.3 기술기준(제17조의4)

o 종전압평형도

구분	주파수(f, kHz)	기준값
종전압평형도	30≤f ≤1,104	40dB이상

- 종전압평형도는 통신회선의 중성점과 대지와의 사이에 발생하는 전압과 이로 인한 통신회선의 단자간에 발생되는 전압의 대수비율을 말한다.

8.4 측정 설비

가. 신호발생기

나. 스펙트럼분석기

8.5 시료의 조건

가. 전원을 켠 상태 :

(1)	해당된다면 온훅(정상상태) :

(2) 모든 동작 상태

나. 전원을 끈 상태 :

(1) 해당된다면 온훅(정상상태) :

(2) 모든 동작(활성) 상태 (전원이 꺼진 상태에서 사용할 수 있는 경우)

다. 전원 고장상태 (전원을 끈 상태와 다른 경우)

(1) 해당된다면 온훅(정상상태) :

(2) 모든 동작(활성) 상태, (전원이 꺼진 상태에서 사용할 수 있는 경우)

주.	단말장치는 본시험을 위해 적절히 구성이 되어 있는지를 보장하기 위해 특별한 주의가 요구된다.  예를 들면 장치가 교류-전원 접지, 급수관접지에 연결되거나, 금속 또는 부분적으로 금속에 노출된 표면을 갖고 있다면 이러한 지점은 시험 접지면에 연결되어야 할 것이다.  유사하게, 만일 시료가 접지를 통해 다른 장비에 연결된다면 이러한 지점은 시험 접지면에 연결되어야 한다.  접지 전위를 갖고 있지 않은 기기는 시험 접지면에 연결되는 전도성 판에 놓여져야 하며 (특기사항 2참조), 이러한 것들은 전원을 사용하거나 전원을 사용하거나 사용하지 않는 장치에 적용된다.

8.6 측정절차

가. 그림 8.6-1과 같이 회로에 연결한다.

나. 신호발생기가 30kHz에서 1,104kHz까지 대역에서 30Hz 대역폭, 0.775rms의 출력레벨이 되도록 조정한다.

다. 다음 공식으로 평형도를 계산한다.

[eqn: rm 평형도`(dB)``=``20log {V_L over V_M}]

주 : 만약 측정값들이 dBV 단위이면 위 식은 다음과 같이 간략화 된다.

평형도 (dB) = VL(dBV)-VM(dBV)

8.7 시험결과 및 데이터

가. 시험 주파수

나. 시험 주파수에서 측정된 평형도

다. 각 측정에 대한 시료와 루프 의사회로 조건

8.8 특기 사항

가. 다중포트 시료에서 시험되지 않는 입력단자는 종단망을 연결함으로써 적절히 종단되어야 한다. 접속하기 전에 이 종단망을 평형도 시험장치에 연결하고 전위차계를 조정하여 최대 평형도가 되도록 조정한다. 루프 의사회로의 직류성분은 교정과정 동안 고려되어야 한다.

나. 일반적으로 접지되지 않은 시료는 일반적인 상태로 도체판에 올려놓는다. 도체면의 크기는 시료의 밑면보다 적어도 50% 이상 커야 한다. 이것은 시료를 대지에 접지시키는 가장 근접시키는 방법이다.

다. 전원 주파수 고조파로부터 야기되는 장애는 60Hz 배수들 사이의 중간 시험 주파수를 사용함으로써 최소화될 수 있다.

라. 어떤 경우에는 시료가 내부적으로 발생된 신호를 시험 장비에 제공할 수 있다. 이러한 신호는 종전압평형도 시험의 부분으로 해석해서는 안된다.

마. 주파수 선택 전압계를 사용할 수 없더라도 다음과 같은 경우 종평형도 측정이 가능하다.

가. 음성대역에서 전자기적 간섭이 없고

나. 시료가 매우 낮은 대역내 잡음을 발생할 경우

평행입력을 갖고, 차단주파수 위, 아래에서 충분한 감쇠를 가지는 대역통과 필터와 평행입력을 갖는 높은 임피던스 전압계가 사용될 수 있다.

바. 저주파수에 대하여, 전원주파수 고조파로부터 발생되는 간섭을 피하기 위해 협대역(즉, 10Hz)이 사용된다. 고주파수에 대하여, 측정안정도를 높이기 위해 광대역이 사용된다.

ATU

HPF

Em

El

50Ω

±0.03%

50Ω

±0.03%

종전압신호발생기

ATU

HPF

Em

El

50Ω

±0.03%

50Ω

±0.03%

종전압신호발생기

LPF

POTS/PSTN

ZTR = 600Ω

그림 8.6-1 종전압평형도 측정방법

9. 참고사항

o 측정 에러가 최소화 되도록 보장하기 위해 주의해야 한다. 에러는 다음과 같은 것에 의해 발생한다.

- 이상적 100옴 종단저항이 않맞는 경우

- 차동증폭기의 손실 및 이득

- balun 손실

- 패드손실의 및 이상적인 감쇄값에 대한 차이

- 고주파 및 저주파 필터의 응답특성

- 차동증폭기의 동작영역 한계

- 스펙트럼분석기의 진폭정확도의 한계

- Sweep time이 너무 빠르거나, 평균하기 위한 샘플수가 충분하지 않음에 의한 PSD 측정에러

10. 측정장비의 조건(제6.4절 참조)

o 스펙트럼 분석기 : 입력임피던스는 50옴, 측정 주파수 가능 범위는 20Hz - 12MHz, 감도 -130dBm/Hz 이상, 분해능 1Hz이하, 절대 진폭 정확도 ±1.5dB이상

o 10X Passive Probe set를 가지는 차동증폭기 : 증폭이득 1, 10 이득 정확도 ±1%, 대역폭 DC에서 10MHz까지, 출력임피던스 50옴, 입력저항 1M옴, 입력 캐패시터 20피코페렛, 대역폭 제한 상측 차단주파수 10kHz, 필터응답 6dB/Octave, 최소 공통모드 제거비율 10000

o 100:50옴 balun 변환기 : 주파수 범위 최소 10kHz - 11MHz

o 10dB 50옴 패드 : 주파수 범위 최소 DC에서 11MHz

o 고역통과 필터 : fc 3dB 차단주파수 500kHz, f/fc 비율 0.40:1, 정지대역 감쇄 -50dBc

11. 참고문헌

본 시험방법은 별표 1의 일반적인 방송통신 단말장치 표준시험방법, 미국 TIA 문서인 Proposed Appendix to TSB-31C to Facilitate ADSL Signal Power & PSD Testing, 호주 표준(AS/ACIF S043.2:2001) Requirements for Customer Equipment for connection to a metallic local loop interface of a Telecommunications Network　 Part 2: Broadband를 참고하였다.