별표 2

유선방송설비에 접속되는 데이터통신용 단말장치 시험방법

(Test Method for Cable Modem)

목     차

1. 목적	1

2. 범위	1

3. 용어 정의	1

4. 일반적인 시료의 조건	1

5. 최소 동작주파수 범위(상향), 변조방식, 전송심볼속도별

최대채널주파수 폭(-30dB대역폭) 측정	2

6. 신호출력 최소범위(상향) 측정	5

7. 출력 임피던스 및 반사손실	7

8. 최대 및 최소전력 송출시 스퓨리어스와 노이즈 측정	9

9. 송신버스트간(송신버스트가 없을 때) 스퓨리어스 발사	16

1. 목적

이 시험방법은 단말장치기술기준에서 규정하고 있는 유선방송설비에 접속되는 데이터통신용 단말장치(이하 ‘케이블모뎀’이라 한다)의 형식승인에 필요한 시험방법을 제공하기 위함이다.

2. 범위

이 시험방법에서는 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정에 근거하여 고시된 케이블모뎀의 성능 측정에 필요한 절차 및 방법을 제시한다.

-  -

케이블모뎀의 성능조건을 규정한 단말장치기술기준 (이하 ‘기술기준’이라 한다) 제17조의3(유선방송설비와 단말장치간의 접속) 규정에는 최소 동작주파수 범위, 최소 신호출력 범위, 변조방식, 전송심볼속도별 최대 채널주파수 폭, 출력임피던스, 반사손실, 스퓨리어스 발사레벨 등을 측정하도록 되어있다.

여기서 제시된 시험방법 이외의 다른 시험방법과 시험장비도 타당성이 있을 경우 적용할 수 있으며, 이 시험방법을 적용함에 있어 기술기준과 서로 상이할 경우 기술기준을 우선으로 해야 한다.

이 시험방법에서 규정한 내용 이외의 필요한 사항은 지정시험기관에서 자체적으로 정하여 적용할 수 있다.

3. 용어 정의

ㅇ 유선방송 : 문자 및 정지화상을 포함한 영상, 음성, 음향 등을 유선 방송통신시설을 이용하여 수신자에게 송신하는 다채널방송

4. 일반적인 시료의 조건

시험을 위한 시험장치(케이블모뎀종단장치, 케이블모뎀, 벡터신호분석기 등)의 구성을 위해 분배기, 감쇄기, 다이플렉서 등을 사용하는 경우 시험설정 및 시험결과의 분석에 이들 장치에 의한 신호 감쇄 영향을 고려하여야 한다.

5. 최소 동작주파수 범위(상향), 변조방식, 전송심볼속도별 최대채널주파수 폭(-30dB대역폭) 측정

5.1 개요

케이블모뎀은 방송법 제79조제1항의 규정에 의한 상향 및 하향 주파수대역 내에서 양방향 통신을 하게 되므로, 상향주파수에서는 기술기준에서 제시한 변조방식(128QAM, 64QAM, 16QAM, QPSK) 및 최대 채널주파수 폭으로 송신할 수 있어야 한다.

5.2 목적

기술기준에서 제시된 상향주파수 범위를 케이블모뎀이 각 변조방식(128QAM, 64 QAM, 16QAM, QPSK) 및 최대 채널주파수 폭으로 송신할 수 있는지를 측정

-방송법 제79조제1항에 의한 상향 및 통신용 주파수대역은 5.75MHz에서  41.75MHz  또는 5.75MHz에서 65MHz까지임

5.3 기술기준

제17조의2(유선방송설비와 단말장치간 접속) ①유선방송설비에 접속되는 데이터통신용 단말장치는 다음 표의 조건에 적합하여야 한다.

가. 최대 채널주파수 폭이 3,200KHz 인 단말장치

구 분	조 건
최소 동작 주파수범위(상향)	방송법 제79조의 규정에 의한 기술기준이 정하는 주파수대역
변조방식(상향)	QPSK 및 16QAM
전송심볼속도별 최대채널주파수폭 (상향) (-30dB대역폭)	200kHz (심볼속도 : 160ksym/sec) 400kHz (심볼속도 : 320ksym/sec) 800kHz (심볼속도 : 640ksym/sec) 1,600kHz(심볼속도 : 1,280ksym/sec) 3,200kHz(심볼속도 : 2,560ksym/sec)

나. 최대 채널주파수 폭이 6,400KHz 인 단말장치

구 분	조 건
최소 동작 주파수범위(상향)	방송법 제79조의 규정에 의한 기술기준이 정하는 주파수대역
변조방식(상향)	TDMA: QPSK, 16QAM, 64QAM SCDMA: 64QAM, 128QAM
전송심볼속도별 최대채널주파수폭 (상향) (-30dB대역폭)	1,600kHz(심볼속도 : 1,280ksym/sec) 3,200kHz(심볼속도 : 2,560ksym/sec) 6,400kHz(심볼속도 : 5,120ksym/sec)

5.4 시험장비 및 구성

ㅇ 케이블모뎀종단장치

ㅇ 케이블모뎀

ㅇ 벡터신호분석기

ㅇ 측정제어기

(그림 1)

5.5 장비 상태

케이블 모뎀에서 케이블 모뎀 종단장치로 측정하고자 하는 전송속도로 데이터의 전송이 이루어지고 있는 상태

5.6 시험방법

5.6.1 최소동작 주파수범위 측정

(1) 측정하고자하는 채널폭 및 변조방식을 설정한다.

(2) 채널의 중심주파수를 다음과 같이 설정한다.

(가) 하한 주파수 측정시 : 5.75MHz + (심볼속도*1.25)/2

(나) 상한 주파수 측정시 :

① 상한 주파수가 41.75 MHz 인 기기 : 41.75 MHz - (심볼속도*1.25)/2

② 상한 주파수가 65 MHz 인 기기 : 65 MHz - (심볼속도*1.25)/2

(3) 케이블모뎀과 케이블모뎀종단장치를 연결한다.

(4) 상향 데이터 전송을 시작한다.

(5) 벡터신호분석기를 다음과 같이 설정한다.

(가) 중심주파수 : 채널의 중심주파수

(나) 스팬 : 채널폭

(다) 모드 : demodulation mode

(라) 측정필터 : root raised cosine

(마) 참조필터 : raised cosine

(6) 신호의 중심주파수를 측정하여 설정한 중심주파수와 오차가 ±50 PPM 이하인지를 확인한다.

(7) 측정하고자 하는 변조방식 및 주파수폭에 대해 (5)와 (6)의 과정을 반복한다.

(8) 측정결과 중 하나라도 (6)의 조건을 만족하지 못하는 경우 대상 장비는 적합하지 않은 것으로 판정한다.

5.6.2 변조방식 및 주파수 폭 측정

(1) 측정하고자하는 채널의 주파수 폭 및 변조방식을 설정한다.

(2) 케이블모뎀과 케이블모뎀종단장치를 연결한다.

(3) 상향데이터의 전송을 시작한다.

(4) 벡터신호분석기를 다음과 같이 설정한다.

(가) 중심주파수 : 사용된 상향신호 채널의 중심 주파수

(나) 스팬 : 사용 채널 폭

(5) 벡터신호분석기의 복조모드로 변조방식을 확인한다.

(6) 벡터신호분석기로 사용 대역의 -30dB 대역폭을 확인한다.

(7) 측정하고자 하는 변조방식 및 주파수 폭에 대해 (4)~(6)의 과정을 반복한다.

(8) 측정결과 중 하나라도 (5)과 (6)의 항목에서 기술기준을 만족하지 못하는 경우 대상장비는 적합하지 않은 것으로 판정한다.

5.7 시험결과 및 데이터

(1) 기술기준에서 제시한 최소 및 최대 주파수 전송스펙트럼

(2) 시험된 변조방식에 대한 -30dB 대역폭

5.8 기타 사항

(1) 시험실 환경의 주파수 특성을 측정하여 시험시 외부적인 변수가 없도록 측정 함

(2) 각 케이블의 감쇄를 측정하여 신호전력 측정시 반영 함

(3) 심볼속도별 옵셋은 50ppm 이내이어야 하며, 또한 벡터 신호분석기에서 주파수 보정을 해야 한다.

6. 신호출력 최소범위(상향) 측정

6.1 개요

케이블모뎀은 전송선로 상태에 따라 신호레벨을 변화시키는 기능이 있어야 한다. 전송선로의 손실이 없을 경우는 최저 레벨로 송신을 해야 하며 전송손실이 많아짐에 따라 통신을 유지할 수 있도록 신호레벨을 증가시켜 전송할 수 있어야 한다.

6.2 목적

케이블모뎀이 기술기준에서 제시한 최저 및 최대 신호레벨을 전송할 수 있는지 여부를 측정

6.3 기술기준

제17조의2(유선방송설비와 단말장치간 접속) ①유선방송설비에 접속되는 데이터통신용 단말장치는 다음 표의 조건에 적합하여야 한다.

가. 최대 채널주파수 폭이 3,200KHz 인 단말장치

구 분	조 건
신호출력 최소 범위(상향)	+8dBmV ~ +58dBmV (QPSK) +8dBmV ~ +55dBmV (16QAM)

나. 최대 채널주파수 폭이 6,400KHz 인 단말장치

구 분	조 건
신호출력 최소 범위(상향)	+23dBmV ~ +61dBmV (QPSK) +23dBmV ~ +58dBmV (16QAM) +23dBmV ~ +57dBmV (64QAM) +23dBmV ~ +56dBmV (128QAM)

6.4 시험장비 및 구성

ㅇ 케이블모뎀종단장치

ㅇ 케이블모뎀

ㅇ 벡터신호분석기

ㅇ 측정제어기

ㅇ 감쇄기

ㅇ 다이플렉서

(그림 2)

6.5 장비상태

케이블 모뎀에서 케이블 모뎀 종단장치로 측정하고자 하는 전송속도로 데이터의 전송이 이루어지고 있는 상태

6.6 시험방법

(1) 측정하고자하는 채널 중심주파수를 전송심볼속도에 맞추어 설정한다.

(가) 단일채널 전송시 : 1개 채널 주파수 선정

(나) 결합채널 전송시 : 4개 채널 주파수 선정

(2) 채널 주파수 폭 및 변조방식을 설정한다.

(3) 케이블모뎀과 케이블모뎀종단장치를 연결한다.

(4) 상향데이터의 전송을 시작한다.

(5) 벡터신호분석기를 다음과 같이 설정한다.

(가) 중심주파수 : 사용된 상향신호 총 대역의 중심 주파수

(나) 스팬 : 사용 채널 주파수 폭 (결합채널이 사용된 경우 전송채널 전체 대역)

(6) 상향의 감쇄를 6dB 단위로 증가시키면서 케이블모뎀이 최고 신호레벨을 전송하도록 한다. 감쇄를 변경시킨 후 케이블모뎀종단장치와 케이블모뎀간의 정상적인 통신이 이루어지도록 약 30초를 기다린다.

(7) 벡터신호분석기로 사용 채널의 대역전력을 측정한다.

(8) 측정하고자하는 변조방식 및 전송심볼속도에 대해 (6)과 (7)의 과정을 반복하여 케이블모뎀의 최대출력에 대한 대역전력이 기술기준의 최대출력 범위 이상인지를 확인한다.

(9) 상향의 감쇄를 6dB 단위로 감소시키면서 케이블모뎀이 최저 신호레벨을 전송하도록 한다. 감쇄를 변경시킨 후 케이블모뎀종단장치와 케이블모뎀간의 정상적인 통신이 이루어지도록 약 30초를 기다린다.

(10) 벡터신호분석기로 사용 채널의 대역전력을 측정한다.

(11) 측정하고자하는 변조방식 및 전송심볼속도에 대해(9)와 (10)의 과정을 반복하여 케이블모뎀의 최소출력에 대한 대역전력이 기술기준의 최소출력 범위 이하인지를 확인한다.

(12) 측정결과 중 하나라도 (8)과 (11)의 항목에서 기술기준을 만족하지 못하는 경우 대상장비는 적합하지 않은 것으로 판정한다.

6.7 시험결과 및 데이터

ㅇ 케이블모뎀의 최대출력 및 최소출력 레벨

6.8 기타 사항

(1) 시험실 환경의 주파수 특성을 측정하여 시험시 외부적인 변수가 없도록 측정 한다.

(2) 시험전 사용된 케이블의 주파수별 감쇄를 측정하여 신호전력 측정시 반영 한다.

7. 출력 임피던스 및 반사손실

7.1 개요

케이블모뎀의 출력단 임피던스는 동축케이블의 특성임피던스와 같아야 신호전송에 따른 손실이 적어지며, 반사손실이 커야 전송효율이 높아진다.

7.2 목적

케이블모뎀의 출력 반사손실이 기준값을 만족하는지의 여부를 측정함. 반사손실이 만족되면 출력임피던스는 75Ω(불평형, 공칭) 이다.

7.3 기술기준

제17조의2(유선방송설비와 단말장치간 접속) ①유선방송설비에 접속되는 데이터통신용 단말장치는 다음 표의 조건에 적합하여야 한다.

가. 최대채널주파수 폭이 3,200KHz 인 단말장치

구 분	조 건
출력임피던스	75Ω(불평형, 공칭)
출력반사손실	6dB이상(상향주파수범위)

나. 최대채널주파수 폭이 6,400KHz 인 단말장치

구 분	조 건
출력임피던스	75Ω(불평형, 공칭)
출력반사손실	6dB이상(상항주파수범위)

7.4 시험장비 및 구성

ㅇ 네트워크 분석기

ㅇ 케이블모뎀

(그림 3)

7.5 장비 상태

케이블모뎀에 전원을 공급한 상태

7.6 시험방법

(1) 시료를 그림3과 같이 연결한다.

(2) 네트워크분석기를 상향주파수대역으로 설정 후 교정한다.

(3) 케이블모뎀의 전원을 공급한다.

(4) 네트워크분석기를 이용하여 반사손실을 측정정하여 기준값 이상인지 확인한다.

7.7 시험결과 및 데이터

ㅇ 케이블모뎀의 반사손실 값

8. 최대 및 최소전력 송출시 스퓨리어스와 노이즈 측정

8.1 개요

케이블모뎀이 최대 및 최소전력으로 신호를 송신 중 나타날 수 있는 스퓨리어스와 노이즈가 다른 채널이나 하향대역에 영향을 줄 수 있으므로 스퓨리어스와 노이즈가는 충분히 작아야 한다.

8.2 목적

케이블모뎀이 최대 및 최소전력으로 신호를 송신하는 중에 나타나는 스퓨리어스와 노이즈가 기술기준에서 제시한 규정치 이하인지 측정

8.3 기술기준

②유선방송설비에 접속되는 데이터통신용 단말장치의 송신 출력신호 스퓨리어스 발사 크기는 다음의 제1호 내지 제5호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 전송채널 반송주파수의 중심주파수에서 심볼속도의 0.625배 만큼 떨어진 주파수에서 스퓨리어스 발사 크기는 다음과 같아야 한다.

가. 버스트(burst) 송신중 : -40 dBc 이하

2. 인접채널에서의 스퓨리어스 발사 크기는 다음과 같아야 한다.

가. 버스트 송신중 : 다음 표에서의 기준값 이하 이어야 한다.

(1) 최대폭 3,200KHz 지원 단말장치

전송채널 심볼속도	기준값	측정 주파수 대역 (송신반송파 가장자리로부터 떨어진 주파수)	인접채널 심볼속도
160ksym/sec	-45dBc	20kHz에서 180kHz까지	160ksym/sec
	-45dBc	40kHz에서 360kHz까지	320ksym/sec
	-45dBc	80kHz에서 720kHz까지	640ksym/sec
	-42dBc	160kHz에서 1,440kHz까지	1,280ksym/sec
	-39dBc	320kHz에서 2,880kHz까지	2,560ksym/sec
160ksym/sec이외의 심볼속도	-45dBc	20kHz에서 180kHz까지	160ksym/sec
	-45dBc	40kHz에서 360kHz까지	320ksym/sec
	-45dBc	80kHz에서 720kHz까지	640ksym/sec
	-44dBc	160kHz에서 1,440kHz까지	1,280ksym/sec
	-41dBc	320kHz에서 2,880kHz까지	2,560ksym/sec

(2) 최대폭 6,400KHz 지원 단말장치

구 분	기준값	측정 주파수 대역 (송신반송파 가장자리로부터 떨어진 주파수)	인접채널 심볼속도
2개이상 채널 송신	-50dBc	160kHz에서 1,440kHz까지	1,280ksym/sec
	-47dBc	320kHz에서 2,880kHz까지	2,560ksym/sec
	-44dBc	640kHz에서 5,760kHz까지	5,120ksym/sec
단일채널 송신	-44dBc	160kHz에서 1,440kHz까지	1,280ksym/sec
	-41dBc	320kHz에서 2,880kHz까지	2,560ksym/sec
	-38dBc	640kHz에서 5,760kHz까지	5,120ksym/sec

3. 전송채널 반송주파수의 제2이상 고조파주파수 대역에서의 스퓨리어스 발사 크기는 다음과 같아야 한다.

가. 버스트 송신중

(1) 2개이상 채널 송신 가능장치 :  규정하지 않음.

(2) 단일채널 송신장치 : -47 dBc 이하

4. 제1호 내지 제3호에 해당하는 대역을 제외한 상향대역내의 기타대역에서의 스퓨리어스 발사 크기는 다음과 같아야 한다.

가. 버스트 송신중 : 다음 표에서의 기준값 이하이어야 한다.

(1) 최대폭 3,200kHz 지원 단말장치

기타대역에서의 가능한 심볼속도	기준값	첫 측정 주파수 대역 (송신반송파 가장자리로부터 떨어진 주파수)
160ksym/sec	-53dBc	220kHz에서 380kHz까지
320ksym/sec	-50dBc	240kHz에서 560kHz까지
640ksym/sec	-47dBc	280kHz에서 920kHz까지
1,280ksym/sec	-44dBc	360kHz에서 1,640kHz까지
2,560ksym/sec	-41dBc	520kHz에서 3,080kHz까지

(2) 최대폭 6,400kHz 지원 단말장치

구 분	기타대역에서의 가능한 심볼속도	기준값	측정 주파수 대역 (송신반송파 가장자리로부터 떨어진 주파수)
2개이상 채널 송신	1,280ksym/sec	-50dBc	360kHz에서 1,640kHz까지
	2,560ksym/sec	-47dBc	520kHz에서 3,080kHz까지
	5,120ksym/sec	-44dBc	840kHz에서 5,960kHz까지
단일채널 송신	1,280ksym/sec	-44dBc	360kHz에서 1,640kHz까지
	2,560ksym/sec	-41dBc	520kHz에서 3,080kHz까지
	5,120ksym/sec	-38dBc	840kHz에서 5,960kHz까지

5. 42MHz에서 1,002MHz 또는 65MHz에서 1,002MHz대역에서의 스퓨리어스 발사 크기는 측정대역폭을 4MHz 단위로 측정할 때 다음과 같아야 한다.

가. 종합 스퓨리어스 발사 크기는 다음 표에서의 기준값 이하이어야 한다.

(1) 최대폭 3,200kHz 지원 단말장치

주파수 대역	버스트 송신중
42MHz에서 54MHz까지	-40dBc 또는 -26dBmV 중 큰 값
54MHz에서 60MHz까지	-35dBmV
60MHz에서 88MHz까지	-40dBmV
88MHz에서 1,002MHz까지	-45dBmV

(2) 최대폭 6,400kHz 지원 단말장치

주파수 대역	버스트 송신중
65MHz에서 88MHz까지	-40dBc
88MHz에서 108MHz까지	-30dBmV
108MHz에서 1,002MHz까지	-45dBmV

나. 이산(discrete)스퓨리어스 발사 크기는 다음 표에서의 기준값 이하이어야 한다.

(1) 최대폭 3,200kHz 지원 단말장치

주파수 대역	버스트 송신중
42MHz에서 54MHz까지	-50dBc 와 -36dBmV 중 큰 값
54MHz에서 88MHz까지	-50dBmV
88MHz에서 1,002MHz까지	-50dBmV

(2) 최대폭 6,400kHz 지원 단말장치

주파수 대역	버스트 송신중
65MHz에서 88MHz까지	-50dBc
88MHz에서 108MHz까지	-30dBmV
108MHz에서 1,002MHz까지	-50dBmV

8.4 시험장비 및 구성

ㅇ 케이블모뎀종단장치

ㅇ 케이블모뎀

ㅇ 벡터신호분석기

ㅇ 다이플렉스 필터

ㅇ 외부 트리거 소스

ㅇ 측정제어기

(그림 4)

8.5 장비 상태

케이블 모뎀에서 케이블 모뎀 종단장치로 측정하고자 하는 전송속도로 데이터의 전송이 이루어지고 있는 상태

8.6 시험방법

8.6.1 인접채널의 스퓨리어스 발사크기 측정

(1) 전송채널 중심주파수, 심볼속도 및 변조방식을 설정한다.

(가) 단일채널 전송시 : 1개 채널 주파수 선정

(나) 결합채널 전송시 :4개 채널 주파수 선정

(2) 케이블모뎀과 케이블모뎀종단장치를 연결한다.

(3) 감쇄기를 조절하여 모뎀의 출력 레벨을 최대 또는 최소레벨로 맞춘다.

(4) 상향데이터의 전송을 시작한다.

(5) 벡터신호분석기를 이용하여 모뎀 전송채널의 대역전력(BP1)을 측정한다.

(가) 벡터신호분석기의를 다음과 같이 설정한다.

◦ 중심주파수 = 전송채널 중심주파수

◦ 스팬 = 전송채널 심볼속도 * 1.25

(나) 벡터신호분석기를 이용하여 스팬대역 내의 대역전력을 측정한다.

(6) 벡터신호분석기를 다음과 같이 설정한다.

(가) 다음의 파라미터를 구한다

◦ 전송채널 대역폭 = 전송채널 심볼속도 * 1.25

◦ 인접채널 대역폭 = 인접채널 심볼속도 * 1.25

◦ 경계주파수1 = 전송채널 중심주파수 - 전송채널 대역폭/2

◦ 경계주파수2 = 전송채널 중심주파수 + 전송채널 대역폭/2

(나) 중심주파수 = 경계주파수2 + 인접채널 대역폭/2

(다) 스팬 : 인접채널 대역폭

(라) 마커1 = 경계주파수2 + 인접채널대역폭/10

(마) 마커2 = 경계주파수2 + (인접채널대역폭*9/10)

(7) 벡터신호분석기를 이용하여 마커1과 마커2 사이의 대역전력(BP2)을 측정한다.

(8) 벡터신호분석기를 다음과 같이 설정한다.

(가) 중심주파수 = 경계주파수1 - 인접채널 대역폭/2

(나) 스팬 : 인접채널 대역폭

(다) 마커1 = 경계주파수1 - 인접채널대역폭/10

(라) 마커2 = 경계주파수1 - (인접채널대역폭*9/10)

(9) 벡터신호분석기를 이용하여 마커1과 마커2 사이의 대역전력(BP3)을 측정한다.

(10) (BP2 - BP1)와 (BP3 - BP1)이 인접채널 스퓨리어스 기준값 보다 작은지를 확인한다.

(11) 최대 및 최소 신호레벨, 전송채널 및 인접채널의 각 심볼속도에 대해 위 과정을 반복한다.

(12) 측정결과 중 하나라도 (10)의 항목에서 기술기준을 만족하지 못하는 경우 대상장비는 적합하지 않은 것으로 판정한다.

8.6.2 전송채널 반송파주파수의 제2이상 고조파주파수대역에서의 스퓨리어스 발사크기 측정

(1) 전송채널 중심주파수를 전송대역내의 주파수로 설정한다.

(가) 단일채널 전송시 : 1개 채널 주파수 선정

(나) 결합채널 전송시 :4개 채널 주파수 선정

(2) 전송방식, 심볼속도 및 출력레벨을 설정한다.

(3) 감쇄기를 조절하여 모뎀의 출력 레벨을 최대 또는 최소레벨로 설정한다.

(4) 전송채널 중심주파수의 제2, 제3, 제4 및 제5 고조파를 측정한다.

(가) 벡터신호분석기의 중심주파수를 전송채널 중심주파수의 2 배 주파수로 설정한다.

(나) 측정 대역폭 160kHz로 대역전력을 측정한다.

(다) 전송채널 중심주파수의 3, 4, 5배 주파수에 대해 (가)~(나)를 반복한다.

(5) 측정된 고조파 신호레벨 중 하나라도 기술기준을 만족하지 못하는 경우 대상 장비는 적합하지 않은 것으로 판정한다.

8.6.3 전송 및 인접채널 대역을 제외한 상향대역내의 스퓨리어스 발사크기 측정

(1) 채널 중심주파수, 심볼속도 및 변조방식을 설정한다.

(가) 단일채널 전송시 : 1개 채널 주파수 선정

(나) 결합채널 전송시 :4개 채널 주파수 선정

(2) 케이블모뎀과 케이블모뎀종단장치를 연결한다.

(3) 감쇄기를 조절하여 모뎀의 출력 레벨을 최대 또는 최소레벨로 맞춘다.

(4) 상향데이터의 전송을 시작한다.

(5) 벡터신호분석기를 이용하여 모뎀 전송채널의 대역전력(BP1)을 측정한다.

(가) 벡터신호분석기의를 다음과 같이 설정한다.

◦ 중심주파수 = 채널 중심주파수

◦ 스팬 = 전송채널 심볼속도 * 1.25

(나) 벡터신호분석기를 이용하여 스팬대역 내의 대역전력을 측정한다.

(6) 벡터신호분석기를 다음과 같이 설정한다.

(가) 채널 파워 대역폭

◦ 최대폭 3,200 kHz 지원 단말장치 = 160 kHz

◦ 최대폭 6,400 kHz 지원 단말장치 = 1,280 kHz

(나) 스팬 = 채널파워대역폭 * 1.25

(다) 중심주파수 = 채널 대역 및 인접대역을 제외한 전송대역 내 주파수

(7) 측정대역폭 내의 대역전력(BP2)을 측정한다.

(8) (BP2 - BP1) 이 전송 및 인접채널 대역을 제외한 상향대역내의 스퓨리어스 발사 기준값을 만족하는지 확인한다.

(9) 최대 및 최소 신호레벨, 전송채널 및 인접채널의 각 심볼속도에 대해 위 과정을 반복한다.

(10) 측정결과 중 하나라도 (8)의 항목에서 기술기준을 만족하지 못하는 경우 대상장비는 적합하지 않은 것으로 판정한다.

8.6.4 대역외 스퓨리어스 발사 크기 측정

(1) 채널 중심주파수, 심볼속도 및 변조방식을 설정한다.

(가) 단일채널 전송시 : 1개 채널 주파수 선정

(나) 결합(Bond)채널 전송시 :4개 채널 주파수 선정

(2) 케이블모뎀과 케이블모뎀종단장치를 연결한다.

(3) 감쇄기를 조절하여 모뎀의 출력 레벨을 최대 또는 최소레벨로 맞춘다.

(4) 상향데이터의 전송을 시작한다.

(5) 벡터신호분석기를 이용하여 모뎀 전송채널의 대역전력(BP1)을 측정한다.

(가) 벡터신호분석기의를 다음과 같이 설정한다.

◦ 중심주파수 = 채널 중심주파수

◦ 스팬 = 전송채널 심볼속도 * 1.25

(나) 벡터신호분석기를 이용하여 스팬대역 내의 대역전력을 측정한다.

(6) 벡터신호분석기를 다음과 같이 설정한다.

(가) 채널 파워 대역폭 = 4MHz

(나) 중심주파수 = 42 MHz - 1,002 MHz 또는 65 MHz - 1,002 MHz 대역 내 측정대역 내의 측정 주파수

(7) 측정주파수에서의 대역전력(BP2)을 측정한다.

(8) BP2가 종합스퓨리어스 발사 크기 기준값을 만족하는지 확인한다.

(9) 동일한 4MHz 대역 내에서 채널파워대역폭을 160kHz로 한  경우 측정되는 첨두값이 기준 (이산스퓨리어스)을 만족하는지 확인한다.

(10) 최대 및 최소 신호레벨, 전송채널 및 인접채널의 각 심볼속도에 대해 위 과정을 반복한다.

(11) 측정결과 중 하나라도 (8)과 (9)의 항목에서 기술기준을 만족하지 못하는 경우 대상장비는 적합하지 않은 것으로 판정한다.

8.7 시험결과 및 데이터

ㅇ 인접채널 스퓨리어스 발사크기

ㅇ 고조파 주파수대역에서의 스퓨리어스 발사크기

ㅇ 인접채널을 제외한 상향대역내 주파수에서의 스퓨리어스 발사크기

ㅇ 대역외 스퓨리어스 발사크기

8.8 기타 사항

(1) 시험실 환경의 주파수 특성을 측정하여 시험시 외부적인 변수가 없도록 측정 함

(2) 각 케이블의 감쇄를 측정하여 신호전력 측정시 반영 함

(3) 하향대역 측정시 다이플렉서 필터를 사용한다.

(4) 심볼속도별 옵셋은 50ppm 이내이 어야 하며, 또한 벡터 신호분석기에서 주파수 보정을 해야한다.

9. 송신버스트간(송신버스트가 없을 때) 스퓨리어스 발사

9.1 개요

케이블모뎀이 케이블모뎀종단장치로 신호 송신 중 버스트와 버스트 사이에 나타날 수 있는 스퓨리어스와 노이즈가 다른 채널이나 하향대역에 영향을 줄 수 있으므로 스퓨리어스와 노이즈가는 충분히 작아야 한다.

9.2 목적

케이블모뎀이 케이블모뎀종단장치로 신호를 전송하는 경우 버스트와 버스트간의 스퓨리어스가 규정치 이하인지 확인

9.3 기술기준

② 유선방송설비에 접속되는 데이터통신용 단말장치의 송신 출력신호 스퓨리어스 발사 크기는 다음의 제1호 내지 제5호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 전송채널 반송주파수의 중심주파수에서 심볼속도의 0.625배 만큼 떨어진 주파수에서 스퓨리어스 발사크기는 다음과 같아야 한다.

나. 송신버스트간(송신버스트가 없을 때) : -72dBc 와 -59 dBmv 중 큰 값 이하

2. 인접채널에서의 스퓨리어스 발사 크기는 다음과 같아야 한다.

나. 송신버스트간(송신버스트가 없을 때) : -72dBc 와 -59 dBmv 중 큰 값 이하

3. 전송채널 반송주파수의 제2이상 고조파주파수 대역에서의 스퓨리어스 발사 크기는 다음과 같아야 한다.

나. 송신버스트간(송신버스트가 없을 때) : -72dBc 와 -59 dBmv 중 큰 값 이하

4. 제1호 내지 제3호에 해당하는 대역을 제외한 상향대역내의 기타 대역에서의 스퓨리어스 발사 크기는 다음과 같아야 한다.

나. 송신버스트간(송신버스트가 없을 때) : -72dBc 와 -59d Bmv 중 큰 값 이하

5. 42㎒에서 1,002㎒ 또는 65MHz에서 1,002MHz 대역의 스퓨리어스 발사 크기는 측정대역폭을 4㎒ 단위로 측정할 때 다음과 같아야 한다.

가. 종합 스퓨리어스 발사 크기는 다음 표에서의 기준값 이하이어야 한다.

(1) 최대폭 3,200kHz 지원 단말장치

주파수 대역	송신버스트간 (송신버스트가 없을 때)
42MHz에서 54MHz까지	-26dBmV
54MHz에서 60MHz까지	-40dBmV
60MHz에서 88MHz까지	-40dBmV
88MHz에서 1,002MHz까지	-45dBmV 와 -40dBc 중 큰 값

(2) 최대폭 6,400kHz 지원 단말장치

주파수 대역	송신버스트간 (송신버스트가 없을 때)
65MHz에서 88MHz까지	-26dBmV
108MHz에서 136MHz까지	-40dBmV
136MHz에서 1,002MHz까지	-45dBmV 와 -40dBc 중 큰 값

나. 이산(discrete)스퓨리어스 발사 크기는 다음 표에서의 기준값 이하이어야 한다.

(1) 최대폭 3,200kHz 지원 단말장치

주파수 대역	송신버스트간 (송신버스트가 없을 때)
42MHz에서 54MHz까지	-36dBmV
54MHz에서 88MHz까지	-50dBmV
88MHz에서 1,002MHz까지	-50dBmV

(2) 최대폭 6,400kHz 지원 단말장치

주파수 대역	송신버스트간 (송신버스트가 없을 때)
65MHz에서 88MHz까지	-36dBmV
88MHz에서 108MHz까지	-59dBmV
108MHz에서 1,002MHz까지	-50dBmV

9.4 시험장비 및 구성

ㅇ 케이블모뎀종단장치

ㅇ 케이블모뎀

ㅇ 벡터신호분석기

ㅇ 외부 트리거 소스

ㅇ 측정제어기

(그림 5)

9.5 장비상태

케이블 모뎀에서 케이블 모뎀 종단장치로 측정하고자 하는 전송속도로 데이터의 전송이 이루어지고 있는 상태

9.6 시험방법

(1) 각 채널 주파수를 최대 전송상태로 설정한다.

(가) 단일채널 송신장치 : 1개 채널

(나) 결합(Bond) 채널 전송시 : 4개 채널

(2) 벡터신호분석기의 스팬을 채널대역폭 보다 넓게 설정한다.

(3) 감쇄기를 조절하여 모뎀의 출력을 최대 또는 최소레벨로 조절한다.

(4) 모뎀의 출력 신호의 대역파워를 측정한다.

(5) 벡터신호분석기를 다음과 같이 설정한다.

(가) 채널 파워 대역폭 : 160 kHz

(나) 스팬 대역폭 : 200 kHz

(6) 전송채널 주파수 이외의 상향 주파수 대역에 대해 송신버스트간 (송신버스트가 없을 때) 대역파워를 측정 한다.

(7) 측정된 대역파워가 기준에 적합한지를 확인한다.

(8) 벡터신호분석기를 다음과 같이 설정한다.

(가) 채널 파워 대역폭 : 4 MHz

(나) 스팬 대역폭 : 4 MHz

(9) 상향 주파수 대역 이외의 주파수 대역에 대해 송신버스트간 (송신버스트가 없을 때) 대역파워를 측정한다.

(10) 대역파워가 종합 스퓨리어스 기준에 적합한지를 확인한다.

(11) 벡터신호분석기를 다음과 같이 설정한다.

(가) 채널 파워 대역폭 : 160 kHz

(나) 스팬 대역폭 : 4 MHz

(12) 상향 주파수 대역 이외의 주파수 대역에 대해 송신버스트간 (송신버스트가 없을 때) 스퓨리어스 첨두 전압을 측정한다.

(13) 첨두전압이 이산스퓨리어스 기준에 적합한지를 확인한다.

9.7 시험결과 및 데이터

ㅇ 인접채널 스퓨리어스 발사크기

ㅇ 고조파 주파수대역에서의 스퓨리어스 발사크기

ㅇ 인접채널을 제외한 상향대역 내 주파수에서의 스퓨리어스 발사크기

ㅇ 상향대역 외 스퓨리어스 발사크기

9.8 기타 사항

(1) 시험실 환경의 주파수 특성을 측정하여 시험시 외부적인 변수가 없도록 측정 함

(2) 각 케이블의 감쇄를 측정하여 신호전력 측정시 반영 함

(3) 심볼속도별 옵셋은 50ppm 이내이 어야 하며, 또한 벡터 신호분석기에서 주파수 보정을 해야한다.