별표 5

사업용 방송통신설비에 접속되는 기타 디지털 단말장치

시험방법

1. 목적

o 본 시험방법의 목적은 단말장치기술기준 제15조의2(사업용방송통신설비에 접속되는 기타 디지털 단말장치)에서 규정한 송출전압이 기준치 이내인지 확인하기 위함이다.

2. 배경

o 사업용 방송통신설비에 접속되는 기타 디지털 단말장치가 기간통신망에 접속되어 위해신호를 송신하지 않고 기간통신망과의 상호접속을 확보할 수 있는지 여부를 확인한다.

3. 기술기준

제15조의2(사업용방송통신설비에 접속되는 기타 디지털 단말장치) 사업용방송통신설비에 직접 접속될 수 있는 것으로써 다음 중 하나 이상의 디지털 인터페이스를 갖는 단말장치는 인터페이스의 종류에 따라 해당 전기적 조건에 적합하여야 한다.

인터페이스의 종류	전기적 조건
ISO/IEC표준 8802-3, Clause 14 (10BASE -T)	단말장치의 송출전압은 100Ω의 부하저항에 대하여 6.2V (P-P) 이하일 것
ISO/IEC표준 8802-3, Clause 25 (100BASE -TX)	단말장치의 송출전압은 100Ω의 부하저항에 대하여 2.1V (P-P) 이하일 것

4. 시험방법 및 절차

4.1 측정 설비

o 디지털오실로스코프(입력임피던스 1MΩ이상)

o 종단저항(100Ω±5%)

4.2 측정 절차

R : 100Ω

시료

디지털오실로스코프

송신측

[그림 1] 송출 전압

(1) 시험구성도 [그림 1]과 같이 시료와 측정기를 연결한다.

(2) 시료를 동작시키고, 송신측에서 임의의 펄스가 송출 되도록 조정한다.

(3) 디지털오실로스코프로 시료의 송신측에서 송출되는 펄스의 첨두-첨두값(Peak-Peak) 전압을 측정한다.

(4) 송출되는 펄스의 전압이 기준범위 이내 인지 확인한다.

4.3 시험결과 및 데이터

o 측정된 펄스 전압

4.4 특기 사항

(1) 시료에 접지단자가 없는 경우에는 시료의 밑면보다 50%이상 큰 금속받침 위에 시료를 놓고, 금속받침은 시험실의 접지단자에 연결된 상태에서 시험하여야 한다.

(2) 복수의 회선을 갖는 시료인 경우에는 시험에 사용되지 않는 회선은 공칭임피던스

100Ω으로 종단하여야 한다.