별표 6

인터넷 멀티미디어 방송용 가입자 단말장치 시험방법

(Test Method for IPTV Set-Top Equipment)

1. 목적

본 시험방법의 목적은 “인터넷 멀티미디어 방송사업의 방송통신설비에 관한 기술기준”이 개정됨에 따라 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치의 형식승인에 필요한 시험방법을 제공하기 위함이다.

2. 범위

본 표준시험방법에는 인터넷 멀티미디어 방송사업법 및 방송통신발전기본법에 근거하여 고시된 “인터넷 멀티미디어 방송사업의 방송통신설비에 관한 기술기준(이하 “기술기준”이라 한다)〃의 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치 시험에 필요한 시험방법 및 시험 장비를 제시하고자한다. 기술기준 제3장 가입자 단말장치에는 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치의 전송방식에 따른 접속 규격, 음성 및 영상 복호화 규격, 전송스트림의 역다중화 규격을 측정하도록 되어있다.

본 시험방법을 적용함에 있어 기술기준과 서로 상이할 경우 기술기준의 내용을 우선으로 해야 한다. 시험방법 각각의 시험절차는 현행 기술기준의 조건이 적용되며 기술기준과 상호참조 되어야 한다.

시험방법의 내용은 항상 새로운 기술과 장비가 개발되면 그것에 따라서 변화시켜 흐름에 따라 유연하게 변화해 나가고자 한다. 제시된 시험방법 이외의 다른 측정방법과 측정 장비의 타당성이 있을 경우 적용될 수 있다.

3. 용어 정의

o 인터넷 멀티미디어 방송

광대역통합정보통신망등(자가 소유 또는 임차 여부를 불문하고, 「전파법」제10조제1항제1호에 따라 기간통신사업을 영위하기 위하여 할당받은 주파수를 이용하는 서비스에 사용되는 전기통신회선설비는 제외한다)을 이용하여 양방향성을 가진 인터넷 프로토콜 방식으로 일정한 서비스 품질이 보장되는 가운데 텔레비전 수상기 등을 통하여 이용자에게 실시간 방송프로그램을 포함하여 데이터·영상·음성·음향 및 전자상거래 등의 콘텐츠를 복합적으로 제공하는 방송을 말한다.

o SVM(Secure Virtual Machine)

기술기준 18조(제한수신) 제2항에서 기술하고 있는 “IPTV용 교환 가능한 CAS(iCAS)” 표준에서 제한수신 모듈을 안전하게 수행하는 역할을 담당하는 가입자 단말장치의 기능을 말한다.

o 동적 ID(Dynamic ID)

가입자 단말장치의 신뢰성 검사를 위해서 제한수신 모듈의 다운로드 서버가 생성하여 가입자 단말장치에 발급하는 값을 말한다.

4. 일반적인 시료의 조건

인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치의 일반적인 시험을 위해서는 기존 사업자 설비와 직접 연결하여 시험할 수 없는 경우 이를 대체할 수 있는 시험 장비(치)와 인터넷  멀티미디어 방송 가입자 단말장치를 직접 연결하여 시험할 수 있어야 한다.

5. 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치의 망 접속 규격

5.1 개요

o 인터넷 멀티미디어 방송 서비스를 제공함에 있어 다른 회선, 케이블 및 기존 인터넷 서비스에 영향을 주지 않기 위한 근본적인 대책이 요구된다.

5.2 목적

o 인터넷 멀티미디어 방송 서비스를 이용하기 위한 가입자 단말장치와 네트워크를 연결하기 위한 물리적 접속 규격을 정하여 서비스의 통일성을 기하고 표준 규격에 따른 다른 회선의 통신서비스에 누화로 인한 영향을 최소화하고 가입자 단말장치의 송출전압이 기준치 범위를 벗어나지 않는지 확인하기 위함이다. 측정에 사용되는 송출전압 기준은 단말장치 기술기준 제15조의2(사업용전기통신설비에 접속되는 기타 디지털 단말장치)를 준용한다.

5.3 기술기준(제13조)

제13조 (물리적인 망 접속 규격) 물리적인 망 접속은 미국전기전자학회(IEEE)의 802.3/802.3u Ethernet(10/100M) 규격을 따른다.

5.4 장비

o 디지털오실로스코프(입력임피던스 1MΩ이상)

o 종단저항(100Ω±5%)

5.5 장비 상태

o 계속적으로 최고 신호 전력을 송출하도록 한다.

5.6 측정절차

R : 100Ω

시료

디지털오실로스코프

송신측

[그림 1] 송출 전압 시험

(1) 시험구성도 [그림 1]과 같이 시료와 측정기를 연결한다.

(2) 시료를 동작시키고, 송신측에서 임의의 펄스가 송출 되도록 조정한다.

(3) 디지털오실로스코프로 시료의 송신측에서 송출되는 펄스의 첨두-첨두값(Peak-Peak) 전압을 측정한다.

(4) 송출되는 펄스의 전압이 기준범위 이내 인지 확인한다.

5.7 시험결과 및 데이터

o 측정된 펄스 전압

5.8 특기 사항

(1) 시료에 접지단자가 없는 경우에는 시료의 밑면보다 50%이상 큰 금속받침 위에 시료를 놓고, 금속받침은 시험실의 접지단자에 연결된 상태에서 시험하여야 한다.

(2) 복수의 회선을 갖는 시료인 경우에는 시험에 사용되지 않는 회선은 공칭임피던스   100Ω으로 종단하여야 한다.

6. 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치의 멀티캐스트 채널 전환 규격

6.1 개요

o 인터넷 멀티미디어 방송 서비스에서 채널기반의 실시간 방송서비스를 제공하기 위하여 채널을 전환할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

6.2 목적

o 인터넷 멀티미디어 방송 서비스에서 채널 기반의 실시간 방송 서비스를 이용하기 위한 채널간 전환 규격으로 IETF RFC 2236 IGMP의 접속(Join)/해제(Leave) 기능을 이용한다. 본 시험에서는 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치의 채널 전환 규격인 IETF RFC 2236 IGMP의 Join/Leave 기능의 정상 동작 여부를 확인하기 위함이다.

6.3 기술기준(제14조)

제14조(멀티캐스트 채널 전환 규격) 멀티캐스트 채널 전환 방식은 인터넷 엔지니어링 태스크포스(IETF)의 RFC 2236 IGMP 규격 중 접속(join)/해제(leave) 형식을 따른다.

6.4 장비

o 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비(사업자 설비)

o 디지털 텔레비전

o 패킷 분석 장치

o 기타

6.5 장비 상태

o 방송 송출장비는 ITU-T H.264 또는 ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding(AVC) 형식으로 엔코딩된 영상을 송출하고, 가입자 단말장치는 멀티캐스트 프로토콜을 이용하여 영상을 수신하여 디지털 텔레비전을 통해 디스플레이 하고 있어야 한다. 또한 가입자 단말장치는 현재 수신중인 멀티캐스트 관련 정보를 확인할 수 있는 방법을 제공하여야 한다.

6.6 측정절차

[그림 2] 채널전환 규격 시험망

(1) 시험구성도 [그림 2]와 같이 시료와 IETF RFC 2236 IGMP가 제공되는 2채널 이상의 방송 송출이 가능한 장비를 연결한다.

(2) 방송 송출장비에서 동시에 2채널 이상의 방송콘텐츠를 송출한다.

(3) 패킷 분석 장치에서 IETF RFC 2236 IGMP leave/join 메시지를 분석할 수 있는 응용 프로그램을 구동한다(예, etheral 패킷 분석기)

(3) 리모컨을 이용하여 인터넷 멀티미디어 방송 가입자단말장치에 방송 채널을 선택하고, 방송 출력을 확인한다.

(4) 패킷 분석기를 이용하여 인터넷 멀티미디어 가입자단말장치와 방송 송출장비 사이의 IETF RFC 2236 IGMP Query 메시지 정보를 확인한다.

(5) 리모컨을 이용하여 채널을 변경한다.

(6) 패킷 분석 장치에서 인터넷 멀티미디어 가입자단말장치와 방송 송출장비 사이의 IETF RFC 2236 IGMP Leave/Join 메시지가 송수신되는지를 확인한다.

(7) 변경된 신규 채널이 TV 화면을 통하여 출력되는지 확인한다.

6.7 시험결과 및 데이터

o 채널 전환 제공 여부

6.8 특기 사항

(1) 사업자 설비가 없는 경우 방송 송출장비의 대체용으로 윈도우즈 또는 리눅스 운용체제에서 실행되는 멀티캐스트 기반 영상 송출 프로그램을 이용하여 시험할 수 있다.

(2) 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치는 IETF RFC 2236 IGMP 메시지 송수신 및 그룹 주소정보를 확인할 수 있어야 한다.

(3) 연결 Port는 Mirror 또는 Tap으로 연결하여 분석하는 동안 기타 시료에 영향을 주지 않게 한다.

7. 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치의 음성 복호화 규격

7.1 개요

o 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치는 기술기준 규격을 만족하는 음성 서비스를 제공하여야 한다.

7.2 목적

o 인터넷 멀티미디어 방송 서비스의 가입자 단말장치가 사업자 설비로부터 전달된 콘텐츠에서 음성 신호를 추출 및 복호화하여 가입자에게 정상적인 음성 서비스를 제공하는지 확인하여야 한다. 따라서 기술기준에 정의된 표준 ISO/IEC 13818-7 Advanced Audio Coding(AAC) 및 AC-3 음성 복호화 규격을 만족하는지 확인하기 위함이다.

7.3 기술기준(제15조)

제15조(음성 복호화 규격) 음성 복호화는 ISO/IEC 13818-7 Advanced Audio Coding(AAC) 및 AC-3의 형식을 따른다.

7.4 장비

o 인터넷 멀티미디어 방송 음성신호 측정장치

o 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비

o 디지털 텔레비전

o 가입자 단말장치

o 기타

7.5 장비 상태

o 인터넷 멀티미디어 방송 콘텐츠 송출장비에서 ISO/IEC 13818-7 Advanced Audio Coding(AAC) 및 AC-3를 지원하는 방송스트림을 송출한다.

7.6 측정절차

[그림 3] 음성신호 복호화 규격 시험망

(1) 시험구성도 [그림 3]과 같이 시료와 방송 송출장비 사이에 음성 신호를 측정할 수 있는 장치를 연결한다.

(2) 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비에서 ISO/IEC 13818-7 Advanced Audio Coding(AAC) 형식으로 부호화된 방송스트림을 송출한다.

(3) 음성 신호 측정 장치를 구동하여 특정 채널의 음성신호를 수신할 수 있도록 설정한다.

(4) 음성 신호 측정 장치에서 ISO/IEC 13818-7 Advanced Audio Coding(AAC) 신호가 정상적으로 복호화되는지 측정한다.

(5) AC-3 오디오 신호에 대해서도 상기 시험을 반복 수행한다.

7.7 시험결과 및 데이터

o ISO/IEC 13818-7 Advanced Audio Coding(AAC) 및 AC-3 형식으로 부호화된 음성신호의 복호화 여부 확인

7.8 특기 사항

(1) 음성 신호 측정 장치는 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치와 방송 송출장비 사이에 연결한다.

(2) 연결 Port는 Mirror 또는 Tap으로 연결하여 측정하는 동안 기타 시료에 영향을 주지 않게 한다.

8. 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치의 영상 복호화 규격

8.1 개요

o 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치는 기술기준 규격을 만족하는 영상 서비스를 제공하여야 한다.

8.2 목적

o 인터넷 멀티미디어 방송 서비스의 가입자 단말장치가 사업자 설비로부터 전달된 콘텐츠로부터 영상 신호(데이터)를 추출 및 복호화하여 가입자에게 정상적인 영상 서비스를 제공하는지 확인하여야 한다. 따라서 기술기준에 정의된 표준 ITU-T H.264 또는 ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding(AVC) 영상 복호화 규격을 만족하는지 확인하기 위함이다.

8.3 기술기준(제16조)

제16조(영상 복호화 규격) 영상 복호화는 ITU-T H.264 또는 ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding(AVC) 형식을 따른다.

8.4 장비

o 인터넷 멀티미디어 방송 영상신호 측정장치

o 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비

o 디지털 텔레비전

o 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치

o 기타

8.5 장비 상태

o 지속적으로 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비에서 ITU-T H.264 또는 ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding(AVC) 형식으로 부호화된 방송스트림을 송출한다.

8.6 측정절차

[그림 4] 영상신호 복호화 규격 시험망

(1) 시험구성도 [그림 4]와 같이 시료와 방송 송출장비 사이에 측정 장치를 연결한다.

(2) 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비에서 ITU-T H.264 또는 ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding(AVC) 형식으로 부호화된 방송스트림을 송출한다.

(3) 영상 신호 측정 장치를 구동하여 특정 채널의 영상 신호를 수신할 수 있도록 설정한다.

(4) 영상 신호 측정 장치에서 ITU-T H.264 또는 ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding(AVC) 신호가 정상적으로 복호화되는지 확인한다.

8.7 시험결과 및 데이터

o ITU-T H.264 또는 ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding(AVC)로 부호화된 영상 신호의 복호화 여부 확인

8.8 특기 사항

(1) 영상 신호 측정 장치는 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치 앞에 연결한다.

(2) 연결 Port는 Mirror 또는 Tap으로 연결하여 측정하는 동안 기타 시료에 영향을 주지 않게 한다.

9. 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치의 전송 스트림 역다중화 규격

9.1 개요

o 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치는 기술기준 규격의 전송 스트림 역다중화 규격을 만족하는 서비스를 제공하여야 한다.

9.2 목적

o 인터넷 멀티미디어 방송 서비스의 가입자 단말장치가 사업자 설비로부터 ISO/IEC 13818-1(MPEG-2 Part 1) 형태로 전달된 전송스트림을 역다중화하여 음성, 영상 서비스가 정상적으로 제공되는지 확인하기 위함이다.

9.3 기술기준(제17조)

제17조(전송스트림 역다중화 규격) 전송스트림의 역다중화는 ISO/IEC 13818-1의 MPEG-2 전송스트림 형식을 따른다.

9.4 장비

o 인터넷 멀티미디어 방송 ISO/IEC 13818-1의 MPEG-2 전송스트림 역다중화 신호 측정 장치

o 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비

o 디지털 텔레비전

o 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치

o 기타

9.5 장비 상태

o 계속적으로 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비에서 ISO/IEC 13818-1의 MPEG-2 전송스트림 형식으로 부호화된 방송스트림을 송출한다.

9.6 측정절차

[그림 5] 전송스트림 역다중화 시험망

(1) 시험구성도 [그림 5]와 같이 시료와 방송 송출장비 사이에 ISO/IEC 13818-1의 MPEG-2 전송스트림 신호를 측정할 수 있는 장치를 연결한다.

(2) 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비에서 ISO/IEC 13818-1의 MPEG-2 전송스트림 신호를 송출한다.

(3) 전송 스트림 측정 장치를 구동하여 특정 채널의 방송을 수신할 수 있도록 설정한다.

(4) 전송 스트림 측정 장치에서 ISO/IEC 13818-1의 MPEG-2 전송스트림 신호가 정상적으로 역다중화되는지 확인한다.

9.7 시험결과 및 데이터

o ISO/IEC 13818-1의 MPEG-2 전송스트림 신호의 역다중화 여부 확인

9.8 특기 사항

(1) ISO/IEC 13818-1의 MPEG-2 전송스트림 측정 장치는 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치 앞에 연결한다.

(2) 연결 Port는 Mirror 또는 Tap으로 연결하여 측정하는 동안 기타 시료에 영향을 주지 않게 한다.

10. 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치의 제한수신 규격

10.1 개요

o 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치는 기술기준 규격에 정의된 제한수신 규격을 만족하는 서비스를 제공하여야 한다.

10.2 목적

o 인터넷 멀티미디어 방송 서비스에서 수신 제한을 요구하는 서비스 혹은 콘텐츠에 대하여 가입자 단말장치에서 제한수신 기능이 제공되는지 여부를 확인하기 위함이다.

10.3 기술기준(제18조)

제18조(제한수신) ① 가입자 제한수신 모듈은 가입자 단말장치와 분리되거나 교환될 수 있어야 하고 상호호환이 가능해야 한다.

② 제 1항에 따른 제한수신 모듈의 분리 또는 교환과 상호호환에 대한 사항은 한국정보통신기술협회의 “IPTV용 교환 가능한 CAS(iCAS)(TTAK.KO-08.0023/R1)" 표준을 따른다.

10.4 장비

o 스크램블(암호화)되어 있는 인터넷 멀티미디어 방송 서비스용 콘텐츠

o 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비(다음의 장비 혹은 기능을 포함함)

- 제한수신 서버(Conditional Access System, CAS)

- 가입자 관리 시스템(Subscriber Management System, SMS)

- 제한수신 모듈(CAS S/W) 다운로드 서버

o 디지털 텔레비전

o 제한수신 모듈(S/W)

o 기타

10.5 장비 상태

o 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비는 스크램블(암호화)된 방송스트림을 계속적으로 송출하여야 한다.

10.6 측정절차

[그림 6] 제한수신 규격 시험망

o 시험구성도 [그림 6]과 같이 시료와 측정기를 연결한다.

o 시료의 동작 결과를 TV 화면, 방송 송출장비의 데이터 분석 화면, 컴퓨터의 로그 분석 화면 등을 통해 확인한다.

10.6.1 CA Token 요청 메시지 확인

(1) 가입자 단말장치가 콘텐츠 시청을 시도하도록 설정하여 콘텐츠 시청 권한 획득을 위한 CA Token(Content Access Token)을 요청하도록 한다.

(2) 가입자 단말장치가 가입자 관리 시스템으로 전달한 CA Token 요청 메시지의 내용을 확인한다.

10.6.2 제한수신 모듈 요청 및 Acknowledgement 메시지 확인

(1) 가입자 단말장치가 콘텐츠 시청을 위한 제한수신 모듈 요청을 시도하도록 설정한다.

(2) 가입자 단말장치가 제한수신 모듈 다운로드 서버로 전달한 제한수신 모듈 요청 메시지 및 Acknowledegment 메시지의 내용을 확인한다.

10.6.3 동적 ID(Dynamic ID) 갱신 저장 확인

(1) 가입자 단말장치가 최소 3회 이상 제한수신 모듈을 다운로드 받도록 설정한다.

(2) 매 회마다 제한수신 모듈 요청 메시지 내용을 확인한다.

10.6.4 SVM 시스템콜(System Call) 동작 확인

(1) 가입자 단말장치의 SVM(Secure Virtual Machine) 시스템콜을  호출하는 제한수신 모듈이 가입자 단말장치로 다운로드 되어 실행되도록 설정한다.

(2) 가입자 단말장치가 SVM 시스템콜을 지원하는지 확인한다.

10.6.5 다운로드한 제한수신 모듈을 이용한 스크램블(암호화) 콘텐츠 시청 확인

(1) 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비로부터 스크램블(암호화)된 콘텐츠를 송출한다.

(2) 가입자 단말장치가 해당 콘텐츠를 시청할 수 있도록 제한수신 모듈 요청(검증) 및 다운로드를 완료하도록 설정한다.

(3) 다운로드 받은 제한수신 모듈로 콘텐츠의 시청 여부를 확인한다.

10.6.6 다운로드 받은 제한수신 모듈 ID를 이용한 스크램블(암호화) 콘텐츠 시청 확인

(1) 10.7.5의 시험을 완료한 상태에서 콘텐츠 시청을 중단하고, 해당 콘텐츠에 대한 시청을 재시도하여 가입자 단말장치가 제한수신 모듈을 재요청하도록 설정한다.

(2) 제한수신 모듈 다운로드 서버에서 제한수신 모듈 요청에 대한 응답 메시지로 콘텐츠의 시청이 가능한 제한수신 모듈 ID를 송출한다.

(3) 가입자 단말장치가 수신한 제한수신 모듈 ID에 해당하는 제한수신 모듈로 콘텐츠의 시청이 가능한지 확인한다.

10.6.7 서로 다른 제한수신 모듈과의 호환성 확인

(1) 제한수신 모듈 다운로드 서버에 2개 이상의 서로 다른 제조사의 제한수신 모듈을 준비한다.

(2) 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비로부터 서로 다른 제한수신 모듈로 시청할 수 있는 스크램블(암호화)된 콘텐츠를 송출한다.

(3) 가입자 단말장치는 각 스크램블(암호화)된 콘텐츠의 시청을 시도하여, 각 콘텐츠에 따른 제한수신 모듈을 다운로드 받고, 이를 이용하여 해당 콘텐츠의 시청이 가능한지 확인한다.

10.7 시험결과 및 데이터

10.7.1 CA Token 요청 메시지 확인

o 가입자 단말장치가 전송하는 CA Token 요청 메시지 형식이 TTAK.KO-08.0023/R1 “IPTV용 교환 가능한 CAS(iCAS)”에서 정의하고 있는 SSL/TLS 통신방식 혹은 전자봉투 방식의 CA Token 요청 메시지 형식인지 확인한다.

10.7.2 제한수신 모듈 요청 메시지 확인

o 가입자 단말장치가 전송하는 제한수신 모듈 요청 메시지 형식이 TTAK.KO-08.0023/R1 “IPTV용 교환 가능한 CAS(iCAS)”에서 정의하고 있는 제한수신 모듈 요청 메시지 형식인지 확인한다.

10.7.3 동적 ID(Dynamic ID) 갱신 저장 확인

o 매회 제한수신 모듈 요청 메시지마다 갱신된 동적 ID를 포함하고 있어야 한다.

10.7.4 SVM 시스템콜(System Call) 동작 확인

o SVM 시스템콜이 각 기능에 맞게 지원되어야 한다.

10.7.5 다운로드한 제한수신 모듈을 이용한 스크램블(암호화) 콘텐츠 시청 확인

o 스크램블(암호화)된 콘텐츠의 시청이 가능해야 한다.

10.7.6 다운로드 받은 제한수신 모듈 ID를 이용한 스크램블(암호화) 콘텐츠 시청 확인

o 스크램블(암호화)된 콘텐츠의 시청이 가능해야 한다.

10.7.7 서로 다른 제한수신 모듈과의 호환성 확인

o 스크램블(암호화)된 콘텐츠의 시청이 가능해야 한다.

10.8 특기 사항

o 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비는 가입자 단말장치로부터 수신한 메시지의 내용을 확인할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

o 가입자 단말장치는 시험용 제한수신 모듈의 시험결과 데이터를 확인하는 방법을 제공해야 한다.

11. 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치의 콘텐츠 보안 규격

11.1 개요

o 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치는 기술기준 규격에 정의된 콘텐츠 보안 규격을 만족하는 서비스를 제공하여야 한다.

11.2 목적

o 인터넷 멀티미디어 방송 서비스에서 보안을 요구하는 콘텐츠에 대하여 가입자단말장치에서 보안 기능이 제공되는지 여부를 확인하기 위함이다.

11.3 기술기준(제19조)

제19조(콘텐츠 보안) 보안이 요구되는 콘텐츠에 대한 불법복제방지 기능을 지원 한다.

11.4 장비

o 보안정보가 포함된 인터넷 멀티미디어 방송 서비스용 콘텐츠

o 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비

o 디지털 텔레비전

o PVR 기능이 제공되는 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치

o 인터넷 멀티미디어 방송용 콘텐츠를 재생할 수 있는 개인용 컴퓨터와 재생 프로그램

o 기타

11.5 장비 상태

o 인터넷 멀티미디어 방송 송출장비는 보안 기능이 포함된 방송스트림을 계속적으로 송출하여야 한다.

11.6 측정절차

[그림 7] 콘텐츠 보안 규격 시험망

(1) 시험구성도 [그림 7]과 같이 시료와 측정기를 연결한다.

(2) PVR 기능이 있는 단말장치의 경우 수신되고 있는 콘텐츠를 저장한 후 외부의 저장장치로의 복사 여부를 확인한다. 그러나, PVR 기능이 없는 단말장치의 경우에는 외부 연결단자에 외장형 저장장치를 직접 연결하여 저장되는지 확인한다.

(3) 외부 저장장치로 콘텐츠가 복사되는 경우에는 콘텐츠 재생 프로그램을 이용하여 정상적으로 재생되는지를 확인한다.

11.7 시험결과 및 데이터

o 가입자 단말장치의 단자를 통해 외부 저장장치로 콘텐츠 복사 가능 여부

o 외부로 복사된 콘텐츠의 재생 여부

11.8 특기 사항

(1) 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치는 PVR 기능에 제공되는 단말에서 저장된 포맷의 콘텐츠를 재생할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

(2) 저장된 콘텐츠를 재생할 수 있는 기능이 없는 인터넷 멀티미디어 방송 가입자 단말장치에 대하여 영상물을 다른 장비를 이용하여 재생 여부를 확인할 수 있다.

(3) 보안업체에서 실시한 단말장치의 보안기능 검증 확인서가 있는 경우 참고자료로 제출할 수 있다.